| 온라인 도움말
Sun ONE Directory Proxy Server 5.2

> Directory Proxy Server 구성 설정 탭
> 이 뷰에서는 설정 탭과 암호화 탭이 Directory Proxy Server의 특정 인스턴스가 구성된 방법과 관련되어 있음을 표시합니다.

> 설정 탭을 사용하면 다음 매개 변수를 구성할 수 있습니다.

> 네트워크. Directory Proxy Server의 이 인스턴스에 대한 호스트 이름, 포트 및 SSL 포트를 표시합니다.

> 호스트. Directory Proxy Server에서 연결을 수신하는 호스트 인터페이스의 IP 주소 이름을 입력합니다. 이 속성은 Directory Proxy Server를 실행 중인 호스트에 여러 개의 네트워크 인터페이스가 있을 경우에만 필요합니다. 기본적으로 호스트 이름은 "localhost"로 설정됩니다. 즉, Directory Proxy Server는 사용 가능한 모든 네트워크 인터페이스에서 수신합니다.

> 포트. Directory Proxy Server에서 받는 연결을 수신하는 포트 번호를 입력합니다. 이 필드 값은 1에서 65535까지입니다. 기본적으로 이 값은 LDAP에 지정된 대로 389로 설정됩니다. 이 포트 번호는 같은 호스트에서 실행 중인 다른 LDAP 서버에서 사용하는 포트 번호와는 달라야 합니다. UNIX 플랫폼에서 서버는 루트로 시작해야 1024 이하의 포트 번호에서 수신할 수 있습니다.

> SSL 포트. LDAPS (SSL에서의 LDAP) 연결을 수신할 포트 번호를 나타내는 값을 입력합니다. 기본적으로 Directory Proxy Server는 LDAPS 클라이언트에서 연결을 수신하지 않습니다. 이 값이 있어야 636과 같은 값으로 이러한 비표준 기능을 사용하여 클라이언트에서 LDAPS 연결을 활성화할 수 있습니다. 이 값은 호스트 값과는 달라야 합니다. 이 옵션을 사용하려면 암호화 탭에 있는 TLS/SSL 구성이 필요합니다.

> SSL/TLS. Directory Proxy Server에서 보내고 서버와 클라이언트의 SSL 인증서에서 필요로 하는 현재 선택된 구성을 표시합니다. 또한 Directory Proxy Server에 대한 클라이언트의 SSL/TLS 버전과 백엔드 통신에 대한 Directory Proxy Server의 SSL/TLS 버전을 식별합니다.

> 연결. Directory Proxy Server 연결 백로그 값을 표시하고 사용자가 최대 연결 수를 지정할 수 있도록 하며 연결 풀 시간 초과 값을 설정합니다.

> Unix. UNIX 사용자 ID와 Directory Proxy Server의 이 인스턴스에 대한 작업 디렉토리를 표시합니다.

> 다음 이름으로 설정 저장. 사용자가 드롭 다운 목록 상자에 현재 표시된 편집 세션에 Directory Proxy Server 이름 값을 지정할 수 있도록 합니다. 구성을 새로 만들거나 기존 Directory Proxy Server 구성을 삭제할 수도 있습니다.

> Copyright 2003 Sun Microsystems, Inc. 모든 권리는 저작권자의 소유입니다.