| 联机帮助
Sun ONE Directory Proxy Server 5.2

> 目录代理服务器配置设置选项卡
> 此视图显示“设置和加密”选项卡与这一特定目录代理服务器实例的配置方法相关。

> 通过“设置”选项卡可配置以下参数：

> 网络。显示这一目录代理服务器实例的主机名、端口和 SSL 端口。

> 主机。输入目录代理服务器将在上面侦听连接的 主机接口的 IP 地址名称。只有当运行目录代理服务器的主机上有多个网络接口时才需要此特性。默认情况下，主机名将设置为“localhost”，意味着目录代理服务器将在所有可用的网络接口上侦听。

> 端口。输入目录代理服务器将在上面侦听传入连接的 端口号。此字段的合法值为 1 到 65535。默认值设置为 389，正如 LDAP 所指定的。此端口号必须与同一主机上运行的任何其他 LDAP 服务器使用的端口号不同。在 UNIX 平台上，必须以 root 的身份启动服务器，才能侦听 1024 以下的端口号。

> SSL 端口。输入一个表示将在上面侦听 LDAPS（通过 SSL 的 LDAP）连接的端口号。默认情况下，目录代理服务器不侦听 LDAPS 客户机的连接。要与使用这一非标准功能的客户机建立 LDAPS 连接，此值必须存在（比如 636）。此值必须不同于“主机”值。该选项还要求 TLS/SSL 配置，此配置位于“加密”选项卡上。

> SSL/TLS。 显示当前选定的配置，目录代理服务器可通过这一配置将消息发送到服务器和客户机，而且需要服务器和客户机的 SSL 证书。它还将识别到目录代理服务器的客户机 SSL/TLS 版本和到后端通讯的目录代理服务器的 SSL/TLS 版本。

> 连接。 显示目录代理服务器 连接待办事项值，允许指定最大的连接数，也允许设置连接池超时值。

> Unix。 显示该目录代理服务器实例的 UNIX 用户 ID 和工作目录。

> 设置另存为。 允许为下拉框当前显示的编辑会话指定目录代理服务器名称值。还可新建或删除现有的目录代理服务器配置。

> 版权所有 2003 Sun Microsystems, Inc. 保留所有权利。