| Aide en ligne
Sun ONE Directory Proxy Server 5.2

> Vue Charge du serveur de groupe réseau
> Les groupes réseau Directory Proxy Server décrivent comment identifier un client LDAP, ainsi que les restrictions à appliquer pour les clients correspondant à ce groupe. Les clients sont initialement identifiés dans un groupe en fonction de l'adresse réseau à partir de laquelle ils se connectent. Ils peuvent changer de groupe après une connexion réussie.

> Les groupes réseau sont testés par ordre décroissant de priorité, spécifié par leur position dans la fenêtre Groupe réseau. Dans cette fenêtre, les groupes figurant en bas de la liste ont une priorité inférieure à ceux du haut. Si aucun groupe correspondant à un client n'est trouvé, la demande du client est rejetée. Il doit exister au moins une entrée de groupe dans la spécification de configuration.

> Les clients sont identifiés comme appartenant à ce groupe réseau en fonction de leur adresse IP et/ou nom de domaine.

> Opérations simultanées par connexion. Activez cette option pour limiter le nombre d'opérations simultanées traitées par Directory Proxy Server par connexion dans ce groupe. La valeur est un entier supérieur à 0. Si cet attribut est absent, aucune limite n'est appliquée. Par exemple, si vous définissez cette valeur sur 1, tous les clients de ce groupe sont forcés d'effectuer des opérations LDAP synchrones. Les demandes simultanées supplémentaires, à l'exception des demandes d'abandon d'une opération, échouent avec une erreur de serveur occupé.

> Total d'opérations par connexion. Activez cette option pour limiter le nombre total d'opérations autorisées par Directory Proxy Server par connexion dans un groupe. La valeur est un entier supérieur à 0. Si un client dépasse le nombre maximal d'opérations autorisées pour son groupe sur une connexion, cette connexion est fermée par Directory Proxy Server. Si cet attribut est absent, aucune limite n'est appliquée.

> Connexions à ce groupe. Activez cette option pour limiter le nombre de connexions à ce groupe réseau.

> Connexions simultanées par adresse IP. Activez cette option pour limiter le nombre de connexions simultanées que des clients peuvent établir à partir d'une seule adresse IP. Par défaut, un nombre quelconque de connexions est autorisé.

> Copyright 2003 Sun Microsystems, Inc. Tous droits réservés.