| 온라인 도움말
Sun ONE Directory Proxy Server 5.2

> 시스템 설정 네트워크 탭
> 이 시스템 구성에 대한 일반 설정을 표시합니다.

> 이름. 이 시스템 구성의 이름을 입력합니다.

> 호스트. Directory Proxy Server에서 연결을 수신할 호스트 인터페이스의 IP 주소 이름을 입력합니다. 이 속성은 Directory Proxy Server를 실행하는 호스트에 여러 개의 네트워크 인터페이스가 있을 경우에만 필요합니다. 기본적으로 호스트 이름은 "localhost"로 설정됩니다. 즉, Directory Proxy Server가 사용 가능한 모든 네트워크 인터페이스에서 수신합니다.

> 포트. Directory Proxy Server가 받는 연결을 수신할 포트 번호를 입력합니다. 이 필드에 유효한 값은 1에서 65535까지입니다. 기본적으로 이 값은 LDAP에 대해 지정된 대로 389로 설정됩니다. 이 포트 번호는 같은 호스트에서 실행 중인 다른 LDAP 서버에서 사용하는 포트 번호와는 달라야 합니다. UNIX 플랫폼에서 서버는 루트로 시작해야 1024 이하의 포트 번호에서 수신할 수 있습니다.

> SSL 포트. LDAPS (SSL에서의 LDAP) 연결을 수신할 포트 번호를 나타내는 값을 입력합니다. 기본적으로 Directory Proxy Server는 LDAPS 클라이언트에서 연결을 수신하지 않습니다. 이 값이 있어야 636과 같은 값으로 이러한 비표준 기능을 사용하여 클라이언트에서 LDAPS 연결을 설정할 수 있습니다. 이 값은 호스트 값과는 달라야 합니다. 이 옵션을 사용하려면 암호화 탭에 있는 TLS/SSL 구성이 필요합니다.

> 다음 이름으로 설정 저장. 정의된 모든 시스템 객체를 나타내는 드롭다운 목록입니다.

> 새로 만들기. 새 객체 창을 표시합니다.

> 삭제. 다음 이름으로 설정 저장 목록에서 선택한 객체 항목을 삭제합니다.

> Copyright 2003 Sun Microsystems, Inc. 모든 권리는 저작권자의 소유입니다.