| Online-Hilfe
Sun ONE Directory Proxy Server 5.2

> Systemeinstellungen: Registerkarte "Netzwerk"
> Zeigt allgemeine Einstellungen für diese Systemkonfiguration an.

> Name. Geben Sie einen Namen für diese Systemkonfiguration ein.

> Host. Geben Sie den Namen der IP-Adresse der Hostschnittstelle an, an der Directory Proxy Server Verbindungen abhört. Dieses Attribut wird nur benötigt, wenn mehrere Netzwerkschnittstellen auf dem Host vorhanden sind, auf dem Directory Proxy Server ausgeführt wird. Der Hostname lautet standardmäßig "localhost". Durch ihn wird angezeigt, dass Directory Proxy Server an allen verfügbaren Netzwerkschnittstellen empfängt.

> Anschluss. Geben Sie die Nummer des Anschlusses ein, an dem Directory Proxy Server eingehende Verbindungen abhört. Zulässige Werte für dieses Feld sind 1 bis 65.535. Der Wert ist standardmäßig auf 389 festgelegt, wie für LDAP angegeben. Diese Anschlussnummer muss sich von sämtlichen Anschlussnummern unterscheiden, die von einem anderen LDAP-Server verwendet werden, der auf demselben Host ausgeführt wird. Auf UNIX-Plattformen muss der Server als Root gestartet werden, um an einer Anschlussnummer abzuhören, die kleiner ist als 1024.

> SSL-Anschluss. Geben Sie einen Wert ein, der die Nummer des Anschlusses darstellt, an dem LDAPS (LDAP über SSL)-Abhörvorgänge durchgeführt werden. Directory Proxy Server hört standardmäßig keine Verbindungen von LDAPS-Clients ab. Dieser Wert muss vorhanden sein, damit LDAPS-Verbindungen von Clients ermöglicht werden, die diese nicht standardmäßige Funktion verwenden (z. B. ein Wert von 636). Der Wert muss sich von dem des Hosts unterscheiden. Diese Option erfordert zudem eine TLS/SSL-Konfiguration, die auf der Registerkarte "Verschlüsselung" zu finden ist.

> Einstellungen gespeichert unter. In einer Dropdown-Liste werden alle definierten Systemobjekte angezeigt.

> Neu. Fenster "Neues Objekt" anzeigen lassen.

> Löschen Löscht den ausgewählten Objekteintrag aus der Liste "Einstellungen gespeichert unter".

> Copyright 2003 Sun Microsystems, Inc. Alle Rechte vorbehalten.