| Aide en ligne
Sun ONE Directory Proxy Server 5.2

> Onglet Connexions de la configuration système
> Contient des paramètres qui permettent de configurer la gestion des connexions par Directory Proxy Server.

> Journal des connexions en attente. Entrez une valeur supérieure à zéro. Elle indique le nombre maximal de connexions en attente dans la file d'attente de socket d'écoute. La valeur par défaut est 128 connexions. La valeur maximale dépend de la configuration de système d'exploitation sous-jacente.

> Spécifier un nombre maximal de connexions. Sélectionnez cette option et entrez une valeur (supérieure à zéro) qui indique le nombre maximal de connexions client simultanées accepté par DAR. Pour autoriser un nombre illimité de connexions simultanées, ne sélectionnez pas cette option.

> Activer le groupe de connexions. Active le module de groupe de connexions avec lequel DAR se préconnectera aux serveurs de répertoires. Ce paramètre est désactivé par défaut. Si le groupe de connexions est activé, DAR tentera de réutiliser des connexions existantes avec les serveurs LDAP d'arrière-plan. La sélection de cette option peut améliorer les performances de manière significative si le serveur d'arrière-plan se trouve sur un réseau étendu (WAN). Entrez les valeurs suivantes :

> Intervalle. Entrez le nombre de secondes (supérieur ou égal à 1) spécifiant l'intervalle en secondes auquel DAR échantillonnera les requêtes entrantes pour anticiper l'activité future. La valeur par défaut est 15.

> Spécifier le délai. Sélectionnez cette option et entrez le nombre de secondes (supérieur ou égal à zéro) spécifiant la période en secondes au-delà de laquelle une connexion inactive à un serveur LDAP est interrompue. Si la case n'est pas cochée, aucun délai n'est appliqué. La valeur par défaut est 30. Cette valeur doit être inférieure à la valeur du délai de connexion inactive du serveur LDAP d'arrière-plan.

> Copyright 2003 Sun Microsystems, Inc. Tous droits réservés.