| Ayuda en línea
Sun ONE Directory Proxy Server 5.2

> Ficha "Conexiones" de "Configuración del sistema"
> Contiene las opciones que permiten las preferencias del mantenimiento de las conexiones por parte de Directory Proxy Server.

> Registro de atrasos de conexión. Introduzca un valor superior a cero que especifique el número máximo de conexiones pendientes en la cola del socket de recepción. El valor predeterminado es "128" conexiones. El valor máximo depende de la configuración del sistema operativo subyacente.

> Especificar número máximo de conexiones. Seleccione esta opción e introduzca un valor (superior a cero) que especifique el número máximo de conexiones de cliente simultáneas que aceptará DAR. Para permitir un número ilimitado de conexiones simultáneas, no seleccione esta opción.

> Activar conjunto de conexiones. Activa el módulo de conjunto de conexiones con el que DAR establecerá una conexión previa a los servidores de directorio. Esta configuración está desactivada de forma predeterminada. Si el conjunto de conexiones está activado, DAR intentará utilizar de nuevo las conexiones existentes con los servidores LDAP de servicios de fondo. Al cambiar a esta opción, puede obtener una ganancia de rendimiento significativa si el servidor de servicios de fondo está en una Red de área extensa (WAN). Introduzca los siguientes valores:

> Intervalo. Introduzca un número (superior o igual a cero) que especifique el intervalo en segundos en el que DAR tomará muestras de las solicitudes entrantes para predecir la actividad futura. El valor predeterminado es "15".

> Especificar tiempo de espera. Seleccione la opción e introduzca un número (igual o superior a cero) que especifique el periodo de tiempo en segundos tras el que una conexión inactiva con un servidor LDAP será finalizada. Si la casilla de verificación no está activada, no se aplicará ningún tiempo de espera. El valor predeterminado es "30". Este valor debería ser inferior al valor de tiempo de espera de una conexión inactiva del servidor LDAP de servicios de fondo.

> Copyright 2003 Sun Microsystems, Inc. Todos los derechos reservados.