| Online-Hilfe
Sun ONE Directory Proxy Server 5.2

> Systemkonfiguration: Registerkarte "Verschlüsselung"
> Mithilfe der Registerkarte "Verschlüsselung" können Sie folgende Parameter konfigurieren:

> Aktualisieren. Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um die aktuellen Bildschirmwerte zu aktualisieren. Aktualisieren Sie den Bildschirm, um neu erstellte Zertifikate anzuzeigen.

> SSL für diesen Server aktivieren. Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die SSL-/TLS-Informationen zu aktivieren, die von DAR zum Abhören über eine sichere Verbindung benötigt werden. Falls ein SSL-Anschluss angegeben ist, müssen Sie diese Einstellung aktivieren und sowohl die private Schlüsseldatei als auch die signierte CA-Zertifikatsdatei angeben, um diese Konfiguration zu speichern.

> Diese Verschlüsselungsfamilie verwenden: RSA . Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die Einstellungen "Sicherheitsgerät", "Zertifikat" und "Verschlüsselung" für diese Instanz von DAR festzulegen.

> Sicherheitsgerät. Klicken Sie in das Dropdown-Fenster, um eine der verfügbaren Optionen auszuwählen. Standardmäßig ist die Option "internal" (Software) angegeben.

> Zertifikat. Klicken Sie in das Dropdown-Fenster, um eine der verfügbaren Optionen auszuwählen.

> Verschlüsselung. Klicken Sie auf "Einstellungen", um SSL 2.0-, SSL 3.0- und TLS-Verschlüsselungseinstellungen auszuwählen. Klicken Sie auf die Registerkarten "SSL 2.0", "SSL 3.0" und "TLS" und aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben der jeweiligen gewünschten Verschlüsselung.

> Copyright 2003 Sun Microsystems, Inc. Alle Rechte vorbehalten.