| Aide en ligne
Sun ONE Directory Proxy Server 5.2

> Onglet Codage de la configuration système
> L'onglet Codage permet de configurer les paramètres suivants :

> Actualiser. Cliquez sur ce bouton pour actualiser les valeurs de l'écran en cours. Actualisez l'écran pour voir les certificats nouvellement créés.

> Activer SSL pour ce serveur. Sélectionnez cette case pour activer les informations SSL/TLS requises par DAR pour l'écoute sur une connexion sécurisée. Si un port SSL est spécifié, vous devez activer ce paramètre et fournir à la fois le fichier de clé privée et le fichier de certificat signé par l'autorité de certification afin d'enregistrer cette configuration.

> Utiliser cette famille de cryptage : RSA. Cochez cette case pour définir les paramètres de dispositif de sécurité, de certificat et de cryptage pour cette instance de DAR.

> Dispositif de sécurité. Cliquez sur la zone déroulante pour choisir parmi les options disponibles. La valeur par défaut est internal (logiciel).

> Certificat. Cliquez sur la zone déroulante pour choisir parmi les options disponibles.

> Cryptage. Sélectionnez des paramètres pour définir les préférences de cryptage SSL 2.0, SSL 3.0 et TLS. Sélectionnez les onglets SSL 2.0, SSL 3.0 et TLS, puis cochez la case située en regard des cryptages souhaités pour chacun.

> Copyright 2003 Sun Microsystems, Inc. Tous droits réservés.