Sommaire Index
Sun Java(TM) System Administration Server Aide en ligne

> # Boîte de dialogue Préférence de cryptage

> Un code est un algorithme qui sert à crypter des données. Cette boîte de dialogue affiche les codes disponibles avec le certificat sélectionné pour les protocoles SSL et TLS. Vous pouvez sélectionner les codes à activer et les certificats choisis fonctionneront uniquement avec ces derniers. Par exemple, peut-être préférez-vous ne pas utiliser les codes utilisant une petite clé car ils sont vulnérables.

> Le tableau pour chaque onglet contient les informations suivantes sur chacun des codes :

> - Activé Cette colonne contient une case qui définit les codes qui ont été activés. Cochez cette case pour activer le code et décochez-la pour le désactiver.

> - Code Répertorie le nom de chaque code.

> - Bits Indique la longueur de la clé privée, en bits. De manière générale, plus la clé est longue, plus elle est sûre.

> - Synthèse des messages Indique l'algorithme utilisé par ce code pour voir si une signature numérique a été manipulée.

> Le tableau ci-dessous répertorie les codes les plus courants pour les protocoles 2.0, 3.0 et TLS :

> Nom du code | Description
> --- | ---
> Aucun | Pas de codage, authentification des messages MD5 seulement (rsa_null_md5)
> RC2 (Exportation) | Code RC2 avec codage 40 bits et authentification des messages MD5 (rsa_rc2_40_md5).
> RC4 (Exportation) | Code RC4 avec codage 40 bits et authentification des messages MD5 (rsa_rc4_40_md5).
> RC4 (Exportation, 56 bits) | Code RC4 avec codage 56 bits et authentification des messages SHA (rsa_rc4_56_sha).
> RC2 (128 bits) | Code RC2 avec codage 128 bits et authentification des messages MD5 (rsa_rc2_128_md5).
> RC4 (128 bits) | Code RC4 avec codage 128 bits et authentification des messages MD5 (rsa_rc4_128_md5).
> DES (56 bits) | DES avec codage 56 bits et authentification des messages SHA (rsa_des_sha).
> DES (168 bits) | DES avec codage 168 bits et authentification des messages MD5 (rsa_3des_md5).
> DES (FIPS) | FIPS DES avec codage 56 bits et authentification des messages SHA. Ce code est conforme à la norme FIPS 140-1 du gouvernement des Etats-Unis pour les mises en uvre de modules cryptographiques (rsa_fips_des_sha).
> Triple DES | Triple DES avec codage 168 bits et authentification des messages SHA (rsa_3des_sha).
> Triple DES (FIPS) | FIPS triple DES avec codage 168 bits et authentification des messages SHA. Ce code est conforme à la norme FIPS 140-1 du gouvernement des Etats-Unis pour les mises en uvre de modules cryptographiques (rsa_fips_3des_sha).
> Fortezza | Code Fortezza avec codage 80 bits et authentification des messages SHA.
> RC4 (Fortezza) | Code Fortezza RC4 avec codage 128 bits et authentification des messages SHA.
> Aucun (Fortezza) | Pas de codage, authentification des messages Fortezza et SHA seulement

> Sommaire Index

> Copyright 2003 Sun Microsystems, Inc. Tous droits réservés.