Zurück Inhalt Index Weiter
Sun ONE Web Server 6.1 Administrator's Guide

> ## Registerkarte "Monitor" (Überwachung)

> Über die Registerkarte "Monitor" (Überwachung) können Sie mithilfe integrierter Überwachungsfunktionen und SNMP die Aktivitäten des Servers überwachen. Die Registerkarte "Monitor" (Überwachung) enthält die folgenden Seiten:

> - Seite "Monitor Current Activity" (Aktuelle Aktivitäten überwachen)
> - Seite "Quality of Service" (Servermanager)
> - Seite "SNMP Subagent Configuration" (SNMP-Unteragent-Konfiguration)
> - Seite "SNMP Subagent Control" (SNMP-Unteragent-Steuerung) (UNIX/Linux)

> ##

> Seite "Monitor Current Activity" (Aktuelle Aktivitäten überwachen)

> Wenn der Server aktiv ist, können Sie über die Seite "Monitor Current Activity" (Aktuelle Aktivitäten überwachen) die Statistikprofilerstellung aktivieren und ein Programm starten, das die aktuelle Ressourcennutzung des Servers in mehreren Kategorien überwacht. Dieses Programm vermittelt Ihnen einen Eindruck davon, wie viele Ressourcen der Server benötigt. Wenn die Geschwindigkeit des Servers bei höherem Verkehrsaufkommen nachlässt, können Sie hiermit ermitteln, ob die Konfiguration des Servers bzw. der Netzwerkkernel des Systems angepasst werden muss.

> Warnung | Wenn Sie die Funktion für die Statistiken/Profilerstellung aktivieren, werden sämtlichen Benutzern des Servers Statistikinformationen zur Verfügung gestellt.

> Weitere Informationen darüber, wie sich die Leistung des Servers mithilfe dieses Systems optimieren lässt, finden Sie im Performance Tuning and Sizing Guide unter http://docs.sun.com.

> Activate Statistics/Profiling (Statistiken/Profilerstellung aktivieren). Wenn Sie Statistiken für den Server anzeigen möchten, müssen Sie zunächst die Funktion für die Statistiken/Profilerstellung aktivieren. Diese Funktion ist standardmäßig deaktiviert, da sie Systemressourcen beansprucht. Nachdem Sie die Funktion für die Statistiken/Profilerstellung aktiviert haben, müssen Sie einen Neustart des Servers durchführen, damit die Änderungen wirksam werden.

> OK. Zeigt eine Seite mit den Statistiken an, die Sie angefordert haben. Die Statistiken werden alle n Sekunden aktualisiert; n steht hierbei für das von Ihnen ausgewählte Abrufintervall.

> Reset (Zurücksetzen). Verwirft Ihre Änderungen und setzt die Elemente auf der Seite auf die Werte zurück, die sie vor Ihren Änderungen enthalten haben.

> Help (Hilfe). Zeigt die Onlinehilfe an.

> Select Refresh Interval (Aktualisierungsintervall auswählen). Das Intervall (in Sekunden), in dem aktualisierte Statistiken im Browser angezeigt werden.

> Select Statistics to be Displayed (Statistiken zur Anzeige auswählen). Der Typ der angezeigten Statistiken: "Verbindungen", "DNS", "KeepAlive", "Cache" oder "Virtueller Server".

> Submit (Senden). Sobald Sie auf diese Schaltfläche klicken, werden die ausgewählten Statistiken angezeigt.

> Sie können angeben, ob sie nach Vorgangs-ID sortiert oder ob die Statistiken für alle Vorgangs-IDs angezeigt werden sollen. Abhängig davon, welches Aktualisierungsintervall Sie angegeben haben, wird die Statistikanzeige am Bildschirm nach wenigen Sekunden aktualisiert. Auf einigen Statistikseiten werden die Daten in Form von Balkendiagrammen dargestellt.

> ##

> Seite "Quality of Service" (Servermanager)

> Die Seite "Quality of Service" bezieht sich auf die Leistungsgrenzen, die Sie für eine Serverinstanz, virtuelle Serverklasse oder einen virtuellen Server festlegen. Sie können zwei Bereiche begrenzen: die Bandbreite und die Anzahl der Verbindungen.

> Weitere Informationen finden Sie unter Using Quality of Service.

> Die folgenden Elemente werden angezeigt:

> Enable QOS (QOS aktivieren). Aktiviert die Quality of Service-Funktionen für die gesamte Serverinstanz. Standardmäßig ist die Funktion "Quality of Service" deaktiviert. Die Aktivierung dieser Funktion führt zu einem geringfügig erhöhten Verwaltungsaufwand des Servers.

> Set Default (Standard festlegen). Wählen Sie diese Option, um die Standardwerte für die Parameter "QOS – Neuberechnungsintervall" (300 ms) und "QOS – metrisches Intervall" (30 s) anzuwenden.

> QOS Recompute Interval (QOS Neuberechnungsintervall). Der Zeitraum (in Millisekunden), in dem die Bandbreite für alle Servereinheiten neu berechnet wird. Der Standardwert beträgt 100 ms.

> QOS Metric Interval (QOS metrisches Intervall). Das Intervall (in Sekunden), in dem das Verkehrsaufkommen gemessen wird. Der Standardwert beträgt 30. Von sämtlichen in diesem Zeitraum gemessenen Bandbreiten wird der Durchschnitt ermittelt, um die Angabe von Byte pro Sekunde zu ermöglichen.

> Wenn häufig umfangreiche Dateien übertragen werden, empfiehlt sich die Verwendung eines höheren Werts (mehrere Minuten oder ein noch höherer Wert) für dieses Feld. Bei der Übertragung umfangreicher Dateien wird für ein kurzes metrisches Intervall möglicherweise die gesamte zulässige Bandbreite beansprucht. Wenn die Einstellung für die maximale Bandbreite erzwungen wurde, werden möglicherweise Verbindungen verweigert. Da durch das metrische Intervall die durchschnittliche Bandbreite ermittelt wird, können durch ein längeres Intervall die durch große Dateien verursachten Spitzen ausgeglichen werden.

> Wenn der Bandbreitengrenzwert deutlich unterhalb der verfügbaren Bandbreite liegt (der Grenzwert für die Bandbreite beträgt beispielsweise 1 MB pro Sekunde, es besteht jedoch eine Backboneverbindung von 1 GB pro Sekunde), empfiehlt es sich, das metrische Intervall zu verkürzen.

> Beachten Sie Folgendes: Wenn Übertragungen großer statischer Dateien durchgeführt werden und der Bandbreitengrenzwert deutlich unterhalb der verfügbaren Bandbreite liegt, müssen Sie entscheiden, für welche Situation die Leistungsoptimierung durchgeführt werden soll, da für die Probleme entgegengesetzte Lösungsansätze erforderlich sind.

> Action (Aktion). Aktiviert bzw. deaktiviert die Quality of Service-Funktion für die Klasse, die in der Spalte "Übernehmen für" angegeben ist.

> Bytes per second (Byte pro Sekunde). Die maximale Bandbreite für den Server bzw. die Klasse in Byte pro Sekunde.

> Enforce B/W (Bandbreite erzwingen). Gibt an, ob die Bandbreitenbegrenzung erzwungen werden soll. Wenn die Begrenzung erzwungen wird, weist der Server die Verbindungen nach Erreichen des Grenzwerts zurück.

> Max Connection (Maximale Verbindungen). Die maximale Anzahl gleichzeitiger Verbindungen für den Server oder die Klasse.

> Enforce Cnxs (Verbindungen erzwingen). Gibt an, ob die Verbindungsbegrenzung erzwungen werden soll. Wenn die Begrenzung erzwungen wird, weist der Server die Verbindungen nach Erreichen des Grenzwerts zurück.

> OK. Speichert Ihre Änderungen.

> Reset (Zurücksetzen). Verwirft Ihre Änderungen und setzt die Elemente auf der Seite auf die Werte zurück, die sie vor Ihren Änderungen enthalten haben.

> Help (Hilfe). Zeigt die Onlinehilfe an.

> ##

> Seite "SNMP Subagent Configuration" (SNMP-Unteragent-Konfiguration)

> Simple Network Management Protocol (SNMP) ist ein Protokoll, mit dem Daten zu Netzwerkaktivitäten ausgetauscht werden. Bei Verwendung von SNMP werden Daten zwischen einem verwalteten Gerät und einer Netzwerkverwaltungsstation (Network Management Station, NMS) ausgetauscht und die Administratoren führen die Remote- Überwachung und -Verwaltung des Netzwerks durch. Über die Seite "SNMP Configuration" (SNMP-Konfiguration) können Sie SNMP zur Überwachung des Servers konfigurieren.

> Weitere Informationen finden Sie unter Monitoring Servers.

> Die folgenden Elemente werden angezeigt:

> Master Host. Gibt den Namen und die Domäne des Servers an.

> Description (Beschreibung). Gibt die Beschreibung des Servers (einschließlich Informationen zum Betriebssystem) an.

> Organization (Unternehmen). Gibt das für den Server zuständige Unternehmen an.

> Location (Standort). Gibt den absoluten Pfad für den Server an.

> Contact (Kontakt). Gibt die für den Server zuständige Person sowie deren Kontaktinformationen an.

> Sammlung der SNMP-Statistiken aktivieren. Gibt an, ob die Funktion zur Sammlung der SNMP-Statistiken aktiviert ist.

> OK. Speichert Ihre Eingaben.

> Zurücksetzen.Verwirft Ihre Änderungen und setzt die Elemente auf der Seite auf die Werte zurück, die sie vor Ihren Änderungen enthalten haben.

> Help (Hilfe). Zeigt die Onlinehilfe an.

> ##

> Seite "SNMP Subagent Control" (SNMP-Unteragent-Steuerung) (UNIX/Linux)

> Jedes verwaltete Gerät weist einen SNMP-Agenten auf, der Informationen hinsichtlich der Netzwerkaktivitäten des Geräts zusammenträgt. Dieser Agent wird als Unteragent bezeichnet. Jede Serverinstanz verfügt über einen Unteragenten. Sämtliche Unteragenten können mit dem Master-Agenten kommunizieren. Über die Seite "SNMP Subagent Control" (SNMP-Unteragent-Steuerung) können Sie SNMP zur Überwachung des UNIX-/Linux-Servers konfigurieren.

> Vorsicht | Vor dem Starten müssen Sie den Unteragenten für die Serverinstanz aktivieren.

> Weitere Informationen finden Sie unter Enabling the Subagent.

> Die folgenden Elemente werden angezeigt:

> Start (Beginn). Startet den SNMP-Unteragenten für diese Serverinstanz.

> Stop (Stopp). Stoppt den SNMP-Unteragenten für diese Serverinstanz.

> Restart (Neustart). Stoppt den SNMP-Unteragenten für diese Serverinstanz zunächst und startet ihn dann.

> Help (Hilfe). Zeigt die Onlinehilfe an.

> Zurück Inhalt Index Weiter

> Copyright 2004 Sun Microsystems, Inc. Alle Rechte vorbehalten.