Précédent Sommaire Index Suivant
Sun ONE Web Server 6.1 Administrator's Guide

> ## Onglet Surveillance

> L'onglet Surveillance permet de surveiller l'activité du serveur à l'aide de fonctions de surveillance intégrées et de SNMP. Il contient les pages suivantes :

> - Page Surveillance de l'activité en cours
> - Page Qualité de service (Gestionnaire de serveur)
> - Page Configuration du sous-agent SNMP
> - Page Contrôle du sous-agent SNMP (UNIX/Linux)

> ##

> Page Surveillance de l'activité en cours

> Si votre serveur est en cours d'exécution, la page Surveillance de l'activité en cours permet d'activer la génération de statistiques et de lancer un programme de surveillance de l'utilisation des ressources actuelles du serveur dans un certain nombre de catégories. Ce programme permet de déterminer le nombre de ressources dont votre serveur a besoin. Si votre serveur devient plus lent lorsque les niveaux de trafic sont plus élevés, ce programme vous aide à déterminer si vous avez besoin d'ajuster la configuration du serveur ou bien le noyau réseau du système.

> Avertissement | Lorsque vous activez les statistiques/profilage, des informations sont mises à la disposition de tout utilisateur de votre serveur.

> Pour plus d'informations sur l'utilisation de la sortie de ce système pour régler votre serveur, reportez-vous au manuel en ligne Performance Tuning and Sizing Guide à l'adresse http://docs.sun.com.

> Activer les statistiques/profilage : pour afficher les statistiques de votre serveur, vous devez d'abord activer les statistiques/profilage. Cette fonction est désactivée par défaut, car elle utilise les ressources système. Une fois que vous activez les statistiques/profilage, vous devez redémarrer le serveur pour appliquer les modifications.

> OK : affiche une page contenant les statistiques demandées. Les statistiques sont mises à jour toutes les n secondes, où n correspond à l'intervalle d'interrogation que vous avez sélectionné.

> Réinitialiser : efface vos modifications et rétablit les valeurs initiales des éléments de la page.

> Aide : affiche l'aide en ligne.

> Sélection de l'intervalle d'actualisation : intervalle, en secondes, d'affichage des statistiques mises à jour sur votre navigateur.

> Sélection des statistiques à afficher : type de statistiques affichées : connexions, DNS, KeepAlive, mémoire cache ou serveur virtuel.

> Soumettre : une fois que vous avez cliqué sur ce bouton, les statistiques sélectionnées sont affichées.

> Vous pouvez choisir de les afficher pour un ID de processus individuel ou pour tous les ID de processus. Elles sont mises à jour à l'écran toutes les n secondes, selon la valeur sélectionnée comme intervalle d'actualisation. Certaines pages de statistiques affichent des graphiques à barres pour représenter les données.

> ##

> Page Qualité de service (Gestionnaire de serveur)

> La qualité de service (QOS) fait référence aux limites de performance définies pour une instance serveur, une classe de serveurs virtuels ou un serveur virtuel. Vous pouvez limiter deux domaines : la quantité de bande passante et le nombre de connexions.

> Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Using Quality of Service.

> Les éléments suivants sont affichés :

> Activer QOS : active les fonctionnalités de qualité de service pour l'ensemble de l'instance serveur. Par défaut, la qualité de service est désactivée. L'activation de la qualité de service augmente légèrement la charge du serveur.

> Set Default (Par défaut) : sélectionnez cette option pour appliquer les valeurs par défaut de l'intervalle de recalcul QOS (300 ms) et les paramètres d'intervalle de mesure QOS (30 s).

> Intervalle de recalcul QOS : période (en millisecondes) pendant laquelle la bande passante est recalculée pour toutes les entités de serveur. La valeur par défaut est 100 ms.

> Intervalle de mesure QOS : intervalle (en secondes) pendant lequel le trafic est mesuré. La valeur par défaut est 30. Toutes les bandes passantes mesurées au cours de cette période font l'objet d'une moyenne permettant d'obtenir un nombre d'octets par seconde.

> Si un grand nombre de fichiers volumineux est transféré sur votre site, utilisez une valeur élevée (au moins plusieurs minutes) dans ce champ. Le transfert d'un fichier volumineux risque d'occuper toute la bande passante autorisée pendant un court intervalle et provoquer le refus de connexions si vous avez appliqué la valeur maximale de bande passante. Étant donné que la bande passante fait l'objet d'une moyenne en fonction de l'intervalle de mesure, un intervalle plus long atténue les pointes engendrées par les fichiers volumineux.

> Si la limite de bande passante est bien inférieure à la valeur de bande passante disponible (par exemple, une limite de bande passante de 1 Mo par seconde, mais avec une connexion de 1 Go par seconde au système principal), l'intervalle de mesure doit être diminué.

> Notez que si vous avez des transferts de fichiers statiques volumineux et que la limite de bande passante est bien inférieure à la valeur de bande passante disponible, vous devez choisir la situation à régler, puisque les problèmes nécessitent des solutions opposées.

> Action : active ou désactive les fonctionnalités de qualité de service pour la classe répertoriée dans la colonne Appliquer à.

> Octets par seconde : limite maximale de bande passante pour le serveur ou la classe en octets par seconde.

> Appliquer bande passante : spécifie si la limite de bande passante doit être appliquée. Si la limite est appliquée, le serveur refuse les connexions après avoir atteint la limite.

> Nb max. de connexions : nombre maximal de connexions simultanées pour le serveur ou la classe.

> Appliquer cnxs : spécifie si la limite de connexion doit être appliquée. Si la limite est appliquée, le serveur refuse les connexions après avoir atteint la limite.

> OK : enregistre vos modifications.

> Réinitialiser : efface vos modifications et rétablit les valeurs initiales des éléments de la page.

> Aide : affiche l'aide en ligne.

> ##

> Page Configuration du sous-agent SNMP

> SNMP (Simple Network Management Protocol) est un protocole utilisé pour échanger des données sur l'activité du réseau. Avec SNMP, les données sont échangées entre un périphérique géré et une station de gestion de réseau (NMS) où les administrateurs contrôlent et gèrent le réseau à distance. La page Configuration SNMP permet de configurer SNMP pour surveiller le serveur.

> Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Monitoring Servers.

> Les éléments suivants sont affichés :

> Hôte maître : spécifie le nom et le domaine du serveur.

> Description : indique la description du serveur (y compris les informations du système d'exploitation).

> Organisation : indique l'organisation responsable du serveur.

> Emplacement : indique le chemin absolu du serveur.

> Contact : indique la personne responsable du serveur et les informations de contact de cette personne.

> Activer la collecte de statistiques SNMP : indique si la collecte de statistiques SNMP est activée.

> OK : enregistre vos entrées.

> Réinitialiser : efface vos modifications et rétablit les valeurs initiales des éléments de la page.

> Aide : affiche l'aide en ligne.

> ##

> Page Contrôle du sous-agent SNMP (UNIX/Linux)

> Chaque périphérique géré contient un agent SNMP qui collecte les informations relatives à l'activité du périphérique sur le réseau. Cet agent est appelé sous-agent. Chaque instance serveur dispose d'un sous-agent. Tous les sous-agents peuvent communiquer avec l'agent principal. La page Contrôle du sous-agent SNMP permet de configurer SNMP pour surveiller le serveur UNIX/Linux.

> Attention | Vous devez activer le sous-agent pour l'instance serveur avant de tenter de le démarrer.

> Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Enabling the Subagent.

> Les éléments suivants sont affichés :

> Démarrer : démarre le sous-agent SNMP pour cette instance serveur.

> Arrêter : arrête le sous-agent SNMP pour cette instance serveur.

> Redémarrer : arrête puis démarre le sous-agent SNMP pour cette instance serveur.

> Aide : affiche l'aide en ligne.

> Précédent Sommaire Index Suivant

> Copyright 2004 Sun Microsystems, Inc. Tous droits réservés.