上一個 目錄 索引 下一個
Sun ONE Web Server 6.1 管理員指南

> ## [Monitor] 標籤

> [Monitor] 標籤可讓您使用內建監視功能和 SNMP 監視伺服器的活動。[Monitor] 標籤包含以下頁面：

> - [Monitor Current Activity] 頁面
> - [Quality of Service] 頁面 (伺服器管理者)
> - [SNMP Subagent Configuration] 頁面
> - [SNMP Subagent Control] 頁面 (UNIX/Linux)

> ##

> [Monitor Current Activity] 頁面

> 如果伺服器正在執行，[Monitor Current Activity] 頁面可讓您啟動統計設定檔，並啟動用於監視伺服器目前各類資源使用情況的程式。此程式可讓您大體瞭解伺服器需要多少資源。如果伺服器在流量較大時速度變慢，它可以幫助您判定是否需要調整伺服器配置，或調整系統的網路核心。

> 警告 | 啟用統計資料/設定檔時，伺服器的所有使用者都可使用統計資料資訊。

> 如需有關使用此系統的輸出調整伺服器的更多資訊，請參閱線上「Performance Tuning and Sizing Guide」(http://docs.sun.com)。

> [Activate Statistics/Profiling]。若要查看伺服器的統計，您必須先啟動統計/設定檔。由於此功能使用系統資源，所以依預設處於關閉狀態。開啟統計資料/設定檔後，必須重新啟動伺服器以套用變更。

> [OK]。顯示包括您已請求的統計的頁面。統計資料每 n 秒更新一次，其中 n 是選取的輪詢間隔。

> [Reset]。刪除您所作的變更，並將此頁面中元素的值重設為變更前所具有的值。

> [Help]。顯示線上輔助說明。

> [Select Refresh Interval]。在瀏覽器上顯示更新的統計資料的間隔 (以秒為單位)。

> [Select Statistics to be Displayed]。顯示的統計資料的類型：連線、DNS、KeepAlive、快取記憶體或虛擬伺服器。

> [Submit]。按一下此按鈕後，將顯示選取的統計資料。

> 您可以選擇依程序 ID 或全部程序 ID 顯示統計資料。螢幕上的統計資料每幾秒鐘更新一次，依您選擇的更新間隔數目而定。有些統計資料頁面以條形圖顯示資料。

> ##

> [Quality of Service] 頁面 (伺服器管理者)

> [Quality of Service] 是指您為伺服器實例虛擬伺服器類別或虛擬伺服器設定的效能限制。您可以限制兩個方面：頻寬量與連接數。

> 如需更多資訊，請參閱 Using Quality of Service。

> 螢幕上會顯示以下元素：

> [Enable QOS]。為整個伺服器實例啟用服務品質功能。依預設，服務品質處於停用狀態。啟用服務品質會稍微增加伺服器的耗用時間。

> [Set Default]。核取此項可以為 [QOS Recompute Interval] 參數和 [QOS Metric Interval] 參數套用預設值，分別為 300 毫秒和 30 秒。

> [QOS Recompute Interval]。為所有伺服器實體重新計算頻寬的時間 (以毫秒為單位)。預設為 100 ms。

> [QOS Metric Interval]。測量通訊量的間隔 (以秒為單位)。預設為 30。對此時間內測量的所有頻寬求平均值可得出每秒位元組數。

> 如果您的網站需要傳輸大量的大型檔案，請使用較大的值 (幾分鐘甚至更長) 或該欄位。較大的檔案傳輸可能會在較短的公制間隔時間內佔用所有可用頻寬，如果您已經執行了最大頻寬設定，還可能導致連接被拒絕。由於頻寬通過除以公制間隔時間來平均分配，所以，較長的間隔時間可以消除由大檔案引起的尖波。

> 如果頻寬限定遠小於可用頻寬 (例如，頻寬限定為 1 MB 每秒，但是到主幹的連接為 1 GB 每秒)，則應該縮短公制間隔時間。

> 請注意，如果您要傳輸大型靜態檔案，而頻寬限制遠小於可用頻寬，則必須決定要微調檔案的大小還是公制間隔時間，因為必須要有相應的方案解決此問題。

> [Action]。啟用或停用 [Apply to] 欄中列示的類別的服務品質功能。

> [Bytes per second]。伺服器或類別的最大頻寬限制 (以每秒位元組為單位)。

> [Enforce B/W]。指定是否應實施頻寬限制。如果實施此限制，則達到限制之後伺服器將拒絕連線。

> [Max Connection]。伺服器或類別並行連線的最大數目。

> [Enforce Cnxs]。指定是否應實施連線限制。如果實施此限制，則達到限制之後伺服器將拒絕連線。

> [OK]。儲存您所作的變更。

> [Reset]。刪除您所作的變更，並將此頁面中元素的值重設為變更前所具有的值。

> [Help]。顯示線上輔助說明。

> ##

> [SNMP Subagent Configuration] 頁面

> 簡易網路管理協定 (SNMP) 是一種用於交換有關網路活動資料的協定。透過 SNMP，資料在受管理的裝置和網路管理工作站 (NMS) 之間傳輸，管理員可以從網路管理工作站遠端監視和管理網路。[SNMP Configuration] 頁面可讓您配置 SNMP 以監視伺服器。

> 如需更多資訊，請參閱 Monitoring Servers。

> 螢幕上會顯示以下元素：

> [Master Host]。指定伺服器的名稱和網域。

> [Description]。指定伺服器的描述 (包括作業系統資訊)。

> [Organization]。指定負責伺服器的組織。

> [Location]。為伺服器指定絕對路徑。

> [Contact]。指定伺服器的負責人及其聯絡資訊。

> [Enable SNMP Statistics Collection]。指定是否已啟用 SNMP 統計資料收集。

> [OK]。儲存您的項目。

> [Reset]。刪除您所作的變更，並將此頁面中元素的值重設為變更前所具有的值。

> [Help]。顯示線上輔助說明。

> ##

> [SNMP Subagent Control] 頁面 (UNIX/Linux)

> 每個受管理的裝置都包含一個 SNMP 代理程式，用於收集與裝置的網路活動相關的資訊。此代理程式稱為子代理程式。每個伺服器實例都有一個子代理程式。所有子代理程式均可與主代理程式通訊。[SNMP Subagent Control] 頁面可讓您配置 SNMP 以監視 UNIX/Linux 伺服器。

> 警告 | 在嘗試啟動伺服器實例之前，必須先為伺服器實例啟用子代理程式。

> 如需更多資訊，請參閱 Enabling the Subagent。

> 螢幕上會顯示以下元素：

> [Start]。為此伺服器實例啟動 SNMP 子代理程式。

> [Stop]。為此伺服器實例停止 SNMP 子代理程式。

> [Restart]。為此伺服器實例先停止然後再啟動 SNMP 子代理程式。

> [Help]。顯示線上輔助說明。

> 上一個 目錄 索引 下一個

> Copyright 2004 Sun Microsystems, Inc.。版權所有。