上一页 目录 索引 下一页
Sun ONE Web Server 6.1 管理员指南

> ## “Monitor”选项卡

> “Monitor”选项卡使您可以使用内置的监视功能和 SNMP 监视服务器的活动。“Monitor”选项卡包含以下页面：

> - “Monitor Current Activity”页面
> - “Quality of Service”页面 (Server Manager)
> - “SNMP Subagent Configuration”页面
> - “SNMP Subagent Control”页面 (UNIX/Linux)

> ##

> “Monitor Current Activity”页面

> 如果服务器正在运行，“Monitor Current Activity”页面使您可以启用统计信息文件配置，并启动监视服务器当前各类资源的使用情况的程序。该程序使您可以大体了解服务器需要多少资源。如果服务器在通信量较大时速度变慢，它可以帮助您确定是否需要调整服务器配置或调整系统的网络内核。

> 警告 | 启用统计信息/文件配置后，服务器的所有用户都可以使用统计信息。

> 有关使用此系统的输出调节服务器的详细信息，请参见 http://docs.sun.com 中的联机指南 Performance Tuning and Sizing Guide。

> “Activate Statistics/Profiling”。要查看服务器的统计信息，必须先启用统计信息/文件配置。由于该功能使用系统资源，所以缺省情况下处于禁用状态。启用统计信息/文件配置后，必须重新启动服务器以应用更改。

> “OK”。将显示一个页面以显示您请求的统计信息。统计信息每隔 n 秒进行更新，其中 n 是选定的轮询间隔。

> “Reset”。删除您所作的更改，并将该页面中元素的值重置为更改之前所具有的值。

> “Help”。显示联机帮助。

> “Select Refresh Interval”。在浏览器中显示更新的统计信息的间隔（以秒计）。

> “Select Statistics to be Displayed”。显示的统计信息的类型：连接、DNS、保持活动、缓存或虚拟服务器。

> “Submit”。单击此按钮后，将显示选定的统计信息。

> 您可以选择按进程 ID 或所有进程 ID 显示统计信息。屏幕上的统计信息每隔几秒钟进行更新，这取决于您选择的刷新间隔数。某些统计信息页面还显示条形图来表示数据。

> ##

> “Quality of Service”页面 (Server Manager)

> “Quality of Service”是指您为服务器实例虚拟服务器类或虚拟服务器设置的性能限制。您可以限制两个方面：带宽数量和连接数目。

> 有关更多信息，请参见 Using Quality of Service。

> 将显示以下元素：

> “Enable QOS”。为整个服务器实例启用服务质量功能。缺省情况下，服务质量被禁用。启用服务质量会略微增加服务器的负担。

> “Set Default”。选中此选项，将对 QOS 重新计算间隔 (300ms) 和 QOS 公制时间间隔参数 (30s) 应用缺省值。

> “QOS Recompute Interval”。为所有服务器实体重新计算带宽的时间段（以毫秒计）。缺省值为 100 ms。

> “QOS Metric Interval”。通信量的测量间隔（以秒计）。缺省值为 30。在此时间内测量的所有带宽求平均值可得出每秒字节数。

> 如果站点中要传输很多大型文件，请在此字段中使用较大的值（几分钟或更长时间）。如果公制时间间隔较短，大量文件的传输可能会占用所允许的所有带宽。如果您强制了最大带宽设置，这将导致连接被拒绝。由于带宽是按公制时间间隔均分的，因此较长的时间间隔可以缓和由大量文件引起的高峰流量。

> 如果带宽限制比可用带宽低很多（例如，带宽限制为 1 MB/秒，但是与主干的连接为 1 GB/秒），则应缩短公制时间间隔。

> 请注意，如果传输很大的静态文件，而带宽限制又远远低于可用带宽，则需要确定要优化前者还是后者，因为两者的解决方案恰好相反。

> “Action”。启用或禁用“Apply to”列中列出的类的服务质量功能。

> “Bytes per second”。服务器或类的最大带宽限制（以每秒字节数计）。

> “Enforce B/W”。指定是否应强制带宽限制。如果强制了连接限制，服务器将在达到限制后拒绝连接。

> “Max Connection”。服务器或类的最大并行连接数。

> “Enforce Cnxs”。指定是否应强制连接限制。如果强制了连接限制，服务器将在达到限制后拒绝连接。

> “OK”。保存您所作的更改。

> “Reset”。删除您所作的更改，并将该页面中元素的值重置为更改之前所具有的值。

> “Help”。显示联机帮助。

> ##

> “SNMP Subagent Configuration”页面

> 简单网络管理协议 (SNMP) 是一种用于交换有关网络活动的数据的协议。通过 SNMP，数据在被管理设备和网络管理站点 (NMS) 之间进行传输，管理员可以从网络管理站点远程监视和管理网络。“SNMP Configuration”页面使您可以配置 SNMP 以监视服务器。

> 有关更多信息，请参见 Monitoring Servers。

> 将显示以下元素：

> “Master Host”。指定服务器的名称和域。

> “Description”。指定服务器的说明（包括操作系统信息）。

> “Organization”。指定负责服务器的组织。

> “Location”。指定服务器的绝对路径。

> “Contact”。指定服务器的负责人及其联系信息。

> “Enable SNMP Statistics Collection”。指定是否启用 SNMP 统计数据收集。

> “OK”。保存输入的信息。

> “Reset”。删除您所作的更改，并将该页面中元素的值重置为更改之前所具有的值。

> “Help”。将显示联机帮助。

> ##

> “SNMP Subagent Control”页面 (UNIX/Linux)

> 每个被管理设备都包含一个用于收集有关该设备的网络活动信息的 SNMP 代理。此代理被称为子代理。每个服务器实例都有一个子代理。所有子代理都可以与主代理进行通信。“SNMP Subagent Control”页面使您可以配置 SNMP 以监视 UNIX/Linux 服务器。

> 注意 | 在尝试启动服务器实例之前，必须先为服务器实例启用子代理。

> 有关更多信息，请参见 Enabling the Subagent。

> 将显示以下元素：

> “Start”。为服务器实例启动 SNMP 子代理。

> “Stop”。为服务器实例停止 SNMP 子代理。

> “Restart”。先停止然后再启动服务器实例的 SNMP 子代理。

> “Help”。将显示联机帮助。

> 上一页 目录 索引 下一页

> 版权所有 2004 Sun Microsystems, Inc. 保留所有权利。