이전 목차 색인 다음
Sun ONE Web Server 6.1 관리자 설명서

> ## Monitor 탭

> Monitor 탭에서 내장 모니터 기능과 SNMP를 사용하여 서버의 작동을 모니터할 수 있습니다. Monitor 탭에 포함된 페이지는 다음과 같습니다.

> - Monitor Current Activity 페이지
> - Quality of Service 페이지 (Server Manager)
> - SNMP Subagent Configuration 페이지
> - SNMP Subagent Control 페이지(UNIX/Linux)

> ##

> Monitor Current Activity 페이지

> 서버가 실행 중인 경우 Monitor Current Activity 페이지에서 통계 프로필 작성을 사용하고 다양한 카테고리에서 서버의 현재 리소스 사용을 모니터하는 프로그램을 시작할 수 있습니다. 이 프로그램을 통하여 서버가 필요한 리소스의 양을 추측할 수 있습니다. 트래픽 수준이 높을 때 서버가 느려지는 경우 이 프로그램으로 서버 구성을 조절해야 하는지 또는 시스템의 네트워크 커널을 조절해야 하는지 결정할 수 있습니다.

> 참고 | 통계/프로필 작성을 사용하는 경우 서버의 모든 사용자가 통계 정보를 사용할 수 있습니다.

> 이 시스템의 출력을 이용하여 서버를 조정하는 방법에 대한 자세한 내용은 온라인 http://docs.sun.com에서 성능 조정 및 크기 지정 설명서를 참조하십시오.

> Activate Statistics/Profiling. 서버의 통계를 보려면 반드시 우선 통계/프로필 작성을 사용하도록 설정해야 합니다. 이 기능은 시스템 리소스를 사용하므로 기본적으로는 사용하지 않습니다. 통계/프로필 작성을 사용하면 반드시 서버를 재시작하여 변경 사항을 적용해야 합니다.

> OK. 요청한 통계가 있는 페이지를 표시합니다. 통계는 n 초마다 업데이트되며, 여기에서 n은 선택한 폴 간격입니다.

> Reset. 변경사항을 제거하고 페이지의 요소를 변경하기 전에 포함된 값으로 재설정합니다.

> Help. 온라인 도움말을 표시합니다.

> Select Refresh Interval. 브라우저에 업데이트된 통계를 표시할 간격을 초 단위로 지정합니다.

> Select Statistics to be Displayed. 표시되는 정적 유형: 연결, DNS, KeepAlive, 캐시 또는 가상 서버.

> Submit. 이 버튼을 누르면 선택한 통계가 표시됩니다.

> 통계는 프로세스 ID별로 표시하거나 모든 프로세스 ID에 대하여 표시할 수 있습니다. 화면은 새로 고침 간격에 선택한 값에 따라 몇 초마다 업데이트됩니다. 일부 통계 페이지에는 데이터를 막대 그래프로 표시합니다.

> ##

> Quality of Service 페이지 (Server Manager)

> Quality of Service는 서버 인스턴스 가상 서버 클래스 또는 가상 서버에 대해 설정한 성능 한계를 가리킵니다. 두 가지 영역, 즉 대역폭의 양과 연결 수를 제한할 수 있습니다.

> 더 자세한 내용은 Using Quality of Service를 참조하십시오.

> 다음의 요소가 표시됩니다.

> Enable QOS. 전체 서버 인스턴스에 대하여 서비스 품질 기능을 사용합니다. 기본적으로 서비스 품질은 사용하지 않습니다. 서비스 품질을 사용하면 서버의 오버헤드가 약간 증가합니다.

> Set Default. QOS Recompute Interval(300ms) 및 QOS Metric Interval 매개 변수(30s)에 대해 기본값을 적용하려면 선택합니다.

> QOS Recompute Interval. 모든 서버 엔티티에 대하여 대역폭을 다시 계산하는 기간을 밀리초로 지정합니다. 기본값은 100ms입니다.

> QOS Metric Interval. 트래픽이 측정되는 간격을 초 단위로 지정합니다. 기본값은 30입니다. 이 시간 동안 측정되는 모든 대역폭은 바이트/초로 평균됩니다.

> 사이트에 큰 파일 전송이 많은 경우 이 필드에 큰 값(수 분 이상)을 사용하십시오. 큰 파일을 전송하려면 짧은 메트릭 기간 동안 모든 허용된 대역폭을 사용할 수 있으므로 최대 대역폭 설정을 사용하는 경우 연결이 거부될 수 있습니다. 대역폭은 메트릭 간격으로 평균되므로 간격이 길면 큰 파일로 인하여 발생하는 첨두치를 완화시킬 수 있습니다.

> 대역폭 한계가 사용 가능한 대역폭 보다 많이 낮은 경우(예를 들어 백본으로의 1GB/초 연결에서 1MB/초로 대여폭을 제한하는 경우), 메트릭 간격을 짧게 해야 합니다.

> 또한 큰 정적 파일을 전송하며 대역폭 한계가 사용 가능한 대역폭 보다 많이 낮은 경우 문제를 해결하려면 반대의 해결책이 필요하므로, 어떤 상황을 조정할 것인지 결정해야 합니다.

> Action. Apply to 열의 목록에 있는 클래스에 대하여 QOS 기능을 사용 또는 사용 안 함으로 설정합니다.

> Bytes per second. 서버 또는 클래스의 최대 대역폭 한계를 바이트/초로 지정합니다.

> Enforce B/W. 대역폭 한계를 보장할 것인지 지정합니다. 한계가 보장되는 경우 서버는 한계에 도달한 이후의 연결을 거부합니다.

> Max Connection. 서버 또는 클래스의 최대 동시 연결 수.

> Enforce Cnxs. 연결 한계를 보장할 것인지 지정합니다. 한계가 보장되는 경우 서버는 한계에 도달한 이후의 연결을 거부합니다.

> OK. 입력 항목을 저장합니다.

> Reset. 변경사항을 제거하고 페이지의 요소를 변경하기 전에 포함된 값으로 재설정합니다.

> Help. 온라인 도움말을 표시합니다.

> ##

> SNMP Subagent Configuration 페이지

> SNMP(Simple Network Management Protocol)은 네트워크 작동에 대한 데이터를 교환하는 데 사용하는 프로토콜입니다. SNMP를 사용하면 데이터가 관리된 장치와 네트워크 관리 스테이션(NMS) 사이에 전달되며, 이 스테이션에서 관리자는 원격으로 네트워크를 모니터 및 관리합니다. SNMP Configuration 페이지에서 서버를 모니터하도록 SNMP를 구성할 수 있습니다.

> 더 자세한 내용은 Monitoring Servers를 참조하십시오.

> 다음의 요소가 표시됩니다.

> Master Host. 서버 이름과 도메인을 지정합니다.

> Description. 서버의 설명을 지정합니다(운영 체제 정보 포함).

> Organization. 서버를 담당하는 조직을 지정합니다.

> Location. 서버의 절대 경로를 지정합니다.

> Contact. 서버를 담당하는 사람과 연락처 정보를 지정합니다.

> Enable SNMP Statistic Collection. SNMP 통계 수집을 사용할 것인지 지정합니다.

> OK. 입력 항목을 저장합니다.

> Reset.변경사항을 제거하고 페이지의 요소를 변경하기 전에 포함된 값으로 재설정합니다.

> Help. 온라인 도움말을 표시합니다.

> ##

> SNMP Subagent Control 페이지(UNIX/Linux)

> 장치의 네트워크 작동에 대한 정보를 수집하는 SNMP 에이전트가 속한 모든 관리된 장치입니다. 이 에이전트는 하위 에이전트라고 합니다. 각 서버 인스턴스에는 하위 에이전트가 있습니다. 모든 하위 에이전트는 마스터 에이전트와 통신할 수 있습니다. SNMP Subagent control 페이지에서 UNIX/Linux 서버를 모니터하도록 SNMP를 구성할 수 있습니다.

> 주의 | 하위 에이전트를 시작하려면 반드시 서버 인스턴스용 하위 에이전트를 사용하도록 설정해야 합니다.

> 더 자세한 내용은 Enabling the Subagent를 참조하십시오.

> 다음의 요소가 표시됩니다.

> Start. 이 서버 인스턴스용 SNMP 하위 에이전트를 시작합니다.

> Stop. 이 서버 인스턴스용 SNMP 하위 에이전트를 정지합니다.

> Restart. 이 서버 인스턴스용 SNMP 하위 에이전트를 정지한 후 시작합니다.

> Help. 온라인 도움말을 표시합니다.

> 이전 목차 색인 다음

> Copyright 2004 Sun Microsystems, Inc. All rights reserved.