##

### 代替マスターコントローラを使用不可にしてアレイを構成解除する

1. 「管理」ページで「一般」をクリックします。
2. 「個別アレイの電源の管理」セクションの表でアレイの名前のリンクをクリックします。

「アレイの詳細」ページが表示されます。

3. アレイのトレイの表から 1 つ以上のトレイを選択します。

「役割」と「状態」列がそれぞれ「代替マスター」「使用可能」になっているトレイだけを選択してください。

4. 「Disable Alternate Master (代替マスターを使用不可)」ボタンをクリックします。

確認ページが表示されます。このページにはまた、このアレイに関係する未処理のジョブがすべて表示されます。

5. 「Disable Alternate Master (代替マスターを使用不可)」ボタンをクリックして、確認します。

操作を取り消す場合は「取り消し」をクリックします。

6. アレイのトレイの表から使用不可にしたトレイを選択します。
7. 「Unconfigure Controller (コントローラを構成解除)」ボタンをクリックします。

確認ページが表示されます。

8. 「Unconfigure Controller (コントローラを構成解除)」ボタンをクリックして、確認します。

操作を取り消す場合は「取り消し」をクリックします。