##

### ネットワーク設定

関連ページ: ファイアウォールポートのフィルタリング

「ネットワーク」ページは、システムの現在のネットワーク ID アドレスとその他の設定を表示します。一般に、これらの設定は工場出荷時に行われるか、サンの担当者またはサン認定の技術者が行います。

注意 - 設定を変更すると、ソフトウェアにアクセスできなくなることがあります。

### ネットワーク設定を変更する

1. 「管理」ページで「ネットワーク」をクリックします。
2. Sun StorEdge 6300 システムのみ - システムが DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) サーバーからネットワーク設定を取得する場合は、「DHCP」をクリックします。

デフォルトは、この設定です。

3. Sun StorEdge 6300 システムのみ - 手動でネットワーク設定を行う場合は、「固定」をクリックします。
4. ネットワーク設定を手動で行うには、以下の項目を入力します。

IP アドレス:Storage Service Processor またはアレイの IP アドレスを入力

ゲートウェイ IP:ゲートウェイの IP アドレスを入力

ネットマスク:サブネットマスクの IP アドレスを入力

Sun StorEdge 6300 システムのみ - ネームサーバー:DNS (domain name server) サーバーの IP アドレスを入力

5. 「保存」をクリックします。