##

### Pour personnaliser la configuration d'une baie

Attention - Si vous reconfigurez une baie existante, toutes les informations que vous saisissez et enregistrez sur cette page écrasent les informations existantes sur la baie.

1. Cliquez sur Configuration des baies individuelles sur la page Gestion des baies.
2. Dans le tableau, sélectionnez une baie de stockage puis cliquez sur Configuration personnalisée.

Vous pouvez également configurer les paramètres d'une baie FC à partir de cette page. Voir Pour configurer les paramètres du port FC.

3. Dans le champ Description, saisissez une description de la baie.

Le nombre maximal autorisé de caractères est de 26.

4. Sélectionnez ou activez les éléments suivants :

- Taille de segment

Vous pouvez choisir une taille de segment LUN de 16 Ko, 32 Ko ou 64 Ko. Dans une configuration RAID-5, la taille de segment correspond à la taille des données réparties entre les volumes.

- Mode cache à lecture anticipée

Sélectionnez Activé pour l'activer ou Désactivé pour le désactiver.

- Taux de recombinaison du disque

Un taux élevé peut limiter les performances E/S du système, tandis qu'un taux faible peut les accroître.

- Mode transfert

Dans les options de mode transfert LUN, sélectionnez Explicite ou Implicite.

- Mode cache

- désactivé ; désactive le mode cache du disque.

- automatique ; utilise le mode d'écriture ultérieure ou directe selon les caractéristiques d'E/S.

- écriture ultérieure ; écrit toutes les opérations de lecture et d'écriture sur le cache.

- écriture directe ; écrit les données sur le cache puis sur le disque.

5. Cliquez sur Enregistrer.