##

### Gestion d'alimentation (Sun StorEdge 6100)

Le lien Général sur la page Administration permet à l'utilisateur admin de mettre le système ou la baie hors tension. La mise hors tension individuelle des baies est pratique pour l'ajout de baies ou d'autres composants sur une baie.

### Pour mettre la baie hors tension

1. Cliquez sur l'onglet Administration.
2. Dans le tableau situé dans la section Array Power Management, sélectionnez une ou plusieurs baies.

Remarque - En cliquant sur le nom d'une baie dans le tableau, vous pouvez consulter les informations sur cette baie et modifier les paramètres du plateau (voir Informations sur la baie et reconfiguration du plateau).

3. Cliquez sur le bouton Arrêt.

Il permet de mettre la baie sélectionnée hors tension. Répétez la procédure pour mettre d'autres baies hors tension.

### Pour redémarrer la baie

1. Dans la page Administration, cliquez sur Général.
2. Sélectionnez une baie.
3. Cliquez sur le bouton Redémarrer pour réinitialiser et mettre la baie sélectionnée sous tension.

Répétez la procédure pour redémarrer d'autres baies.