##

### Pour ajouter une unité d'extension à une baie

Remarque - En fonction de l'état actuel de la baie sélectionnée, il se peut que les boutons Ajouter une extension ou Supprimer une extension soient désactivés.. Par exemple, vous ne pouvez plus ajouter de baies dans une configuration 2x6.

1. Dans la page Administration, cliquez sur Général.
2. Cliquez sur le nom de la baie dans le tableau situé dans la section Array Power Management.

La page Informations sur les baies et reconfiguration du plateau s'affiche.

3. Cliquez sur le bouton Ajouter une extension.

La fenêtre de l'assistant d'ajout d'unité d'extension s'affiche.

- L'assistant détecte les tâches actives en cours d'exécution.
- Si des tâches actives sont en cours d'exécution, attendez qu'elles soient terminées avant de cliquer sur le bouton Suivant.

Attention - Si vous cliquez sur le bouton Suivant dans cette fenêtre d'assistant, vous ne pouvez pas annuler l'opération. Cliquez sur Annuler pour annuler l'opération.

4. Cliquez sur le bouton Suivant.

La procédure de « déconfiguration » de la baie commence. L'assistant vous demande d'effectuer les opérations suivantes :

- Placez les groupes de stockage existants en mode hors ligne.
- Désactivez l'autre contrôleur maître des plateaux et déconfigurez le contrôleur (si nécessaire ; vous pouvez ignorer cette étape si le contrôleur est déjà désactivé ou s'il n'en existe qu'un, comme dans une configuration 1x1).
- Arrêtez la baie.

Lorsque la procédure est terminée, l'assistant vous demande de cliquer sur Suivant pour afficher un résumé des instructions relatives à l'ajout physique des unités d'extension.

Remarque - Le Guide système des baies Sun StorEdge 6020 et 6120 comporte plus de détails sur l'ajout et la suppression physiques des unités d'extension et d'autres changements de configuration des baies. Veuillez lire le chapitre relatif à la configuration des baies dans ce Guide avant de suivre cette procédure. Notez que le système Sun StorEdge 6300 ne permet pas d'accès via telnet. Les assistants décrits dans cette aide exécutent les commandes logicielles sous-jacentes nécessaires à l'ajout ou à la suppression d'unités d'extension.

Les instructions figurant dans l'assistant sont les suivantes :

- Eteignez le système en appuyant sur les interrupteurs à bascule qui se trouvent sur chacune des unités d'alimentation et de refroidissement des baies (PCU).
- Enlevez tous les câbles d'alimentation des châssis dans la configuration d'origine.
- Vérifiez que tous les voyants lumineux sont éteints avant de poursuivre.
- Déconnectez les câbles de la carte boucle.
- Ajoutez les nouvelles unités d'extension.
- Déplacez la carte du contrôleur du précédent châssis maître sur celui qui se trouve au-dessus.
- Si la nouvelle configuration est de type 2x4, la carte du contrôleur doit être placée sur les premier et troisième châssis en partant du bas. Si la nouvelle configuration est de type 2x6, la carte du contrôleur doit être placée sur les premier et quatrième châssis en partant du bas. Ne déplacez pas la baie mais uniquement la carte du contrôleur.
- Connectez les câbles de la carte d'interconnexion, les câbles Ethernet et ceux de l'hôte.
- Connectez les câbles d'alimentation sur les châssis.
- Mettez la baie sous tension.
- Une fois la baie sous tension et tous les voyants lumineux allumés, cliquez sur le bouton Suivant pour procéder à une vérification de la nouvelle configuration.

5. Une fois la baie sous tension et tous les voyants lumineux allumés, cliquez sur le bouton Suivant.

La fenêtre d'assistant est actualisée lors de la détection de la baie. Cette opération peut prendre jusqu'à 20 minutes. Si le délai d'exécution de l'assistant arrive à expiration, vérifiez une nouvelle fois l'installation de la baie.

Lorsque le logiciel détecte la baie, la fenêtre d'assistant affiche un message de confirmation indiquant que la baie est disponible ainsi qu'un lien vers l'application Storage Automated Diagnostic Environment (si celle-ci est installée).

6. (Facultatif) Sélectionnez Groupes en ligne existants pour faire passer les groupes de stockage existants en ligne.
7. Cliquez sur le bouton Quitter l'assistant.

Remarque - L'application Storage Automated Diagnostic Environment software (si celle-ci est installée) vous permet d'effectuer des tests sur les baies (le test 6120volverify suite à l'ajout d'une unité d'extension, par exemple). Voir la page man 6120volverify(1M) pour plus d'informations sur les commandes.

8. Si vous le souhaitez, configurez la baie.

Vous pouvez créer des groupes de stockage, des volumes, des droits d'accès et d'autres fonctions. Consultez les rubriques suivantes :

- Configuration d'une baie
- Configuration rapide d'une baie
- Configuration personnalisée d'une baie