##

### 查看存储池信息

1. 单击“阵列管理”页面上的“单个阵列配置”。
2. 在表格中选择某个存储阵列，然后单击“自定义配置”。
3. 单击“管理存储池”。

屏幕上将显示存储池汇总表格，其中列出了以下信息：

- 存储池名称 － 现有存储池的名称。
- RAID － 存储池卷的 RAID 级别；可以是 0、1 或 5。
- 可用容量 － 您可在此存储池中创建并添加的新卷的可用存储容量。新卷的最大存储容量是 200 GB。

如果没有创建卷，则“可用”栏将显示存储池可用的总存储容量。

新卷的最大容量为 200 GB。如果创建了一个或多个卷，则“可用”栏将显示您可在此存储池中创建并添加的下一个新卷的最大允许容量（200 GB，如果此容量可用）或新卷实际可用的存储容量（如果存储池的可用存储容量少于 200 GB）。

- 总容量 － 存储池的总存储容量。一旦创建了存储池，此值将保持不变。
- 热备用驱动器 － 显示存储池中可用的热备用驱动器数量。
- 状态 － 显示存储池状态，联机可用或脱机不可用。有关说明，请参阅使存储池联机或脱机。
- 卷 － 单击“卷”栏中的显示链接，显示与此存储池相关联的卷的信息。有关说明，请参阅查看存储池卷的详细资料。