##

### アレイの電源を停止する (部分停止)

注 -以下の部分停止手順は、Sun StorEdge 6300 記憶装置システムにのみ該当します。「部分停止」ボタンは、遠隔電源リレーと Storage Service Processor の間に USB ケーブルが取り付けられている場合にのみ表示されます。Sun StorEdge 6300 システム内のアレイの部分停止の場合は、次回「管理」ページを表示したときの「一般」リンクから「再起動」ボタンを使用することができます。

1. 「管理」ページで「一般」をクリックします。
2. 「部分停止」ボタンをクリックします。

「部分停止」ボタンをクリックした場合が、Storage Service Processor およびアクセサリトレイの電源が失われることはなく、引き続きアクセスすることができます。電源供給が停止するのはアレイだけです。

### アレイを再起動する (部分停止からの再起動)

注 - Sun StorEdge 6300 記憶装置システムの遠隔電源リレーと Storage Service Processor の間に USB ケーブルが取り付けられていて、部分停止を行った場合は、アレイを再起動することができます。Sun StorEdge 6300 システム内のアレイの部分停止の場合は、次回「管理」ページを表示したときの「一般」リンクから「再起動」ボタンを使用することができます。

1. 「管理」ページで「一般」をクリックします。
2. 「再起動」ボタンをクリックして、選択したアレイをリセットし、電源を投入します。