##

## Mot de passe root d'une baie (Sun StorEdge 6120)

A leur sortie de l'usine, aucun mot de passe root n'est défini sur les baies Sun StorEdge 6120. Vous devez veiller à le définir avant de vous connecter au navigateur Web pour gérer les baies.

Remarque - S'il est possible d'enregistrer la baie Sun StorEdge 6120 sans mot de passe de root, il est impossible de la gérer sans ce mot de passe. Voir Pour enregistrer une nouvelle baie pour connaître la procédure d'enregistrement de baies.

### Pour attribuer un mot de passe root à une baie

1. Etablissez un accès Telnet à la baie Sun StorEdge 6120 à l'aide de son adresse IP.

       % telnet adresse_IP_baie

       Trying adresse_IP_baie ...

       Connected to adresse_IP_baie

       Escape character is '^]'.

       Unauthorized access is prohibited.

2. Connectez-vous en tant que superutilisateur, sans indiquer de mot de passe.

       Login: root

       Password:

       6120 Release 3.0.3 Mon Mar 10 15:47:42 PST 2003 (10.4.36.137)

       Copyright (C) 1997-2003 Sun Microsystems, Inc.

       All Rights Reserved.

3. Envoyez la commande passwd. N'indiquez aucun mot de passe sur la ligne « OLD password » (ancien mot de passe).

       prompt> passwd

       OLD password:

       NEW password: nouveau_motdepasse

       NEW password (confirm): nouveau_motdepasse

       prompt>

4. Fermez la session telnet.