##

### Pour supprimer une unité d'extension d'une baie

Attention - Cette procédure aboutit à l'écrasement de toutes les données. Au préalable, veillez à sauvegarder vos données sur bande ou sur un autre support. Vous pouvez également enregistrer votre groupe de stockage et les informations sur la configuration des volumes.

Remarque - En fonction de l'état actuel de la baie sélectionnée, il se peut que les boutons Ajouter une extension ou Supprimer une extension soient désactivés. Par exemple, vous ne pouvez pas supprimer de plateaux dans une configuration 2x2.

1. Dans la page Administration, cliquez sur Général.
2. Cliquez sur le nom de la baie dans le tableau situé dans la section Array Power Management.

La page Informations sur les baies et reconfiguration du plateau s'affiche.

3. Cliquez sur le bouton Supprimer une extension.

La fenêtre de l'assistant de suppression de l'unité d'extension s'affiche.

- Pour un système Sun StorEdge 6300, l'assistant vérifie la configuration du service de protocole RARP (Reverse Address Resolution Protocol) et que l'entrée du service RARP existe. Il affiche également l'adresse MAC (media access control) du contrôleur associé.
- Pour un système Sun StorEdge 6100, l'assistant affiche un message vous demandant de vérifier que les informations sur le protocole RARP et le contrôleur MAC sont correctes pour votre configuration.

4. Cliquez sur le bouton Suivant si les informations RARP sont correctes.

- L'assistant détecte les tâches actives en cours d'exécution.
- Si des tâches actives sont en cours d'exécution, attendez qu'elles soient terminées avant de cliquer sur le bouton Suivant.

Attention - Si vous cliquez sur le bouton Suivant dans cette fenêtre d'assistant, vous ne pouvez pas annuler l'opération. Cliquez sur Annuler pour annuler l'opération.

5. Cliquez sur le bouton Suivant.

La procédure de « déconfiguration » de la baie commence. L'assistant vous demande d'effectuer les opérations suivantes :

- Placez les groupes de stockage existants en mode hors ligne.
- Désactivez l'autre contrôleur maître des plateaux et déconfigurez le contrôleur (si nécessaire ; vous pouvez ignorer cette étape si le contrôleur est déjà désactivé ou s'il n'en existe qu'un, comme dans une configuration 1x1).
- Reconfigurez les étiquettes (cette opération peut prendre plusieurs minutes ; voir également Bouton Restore Array Defaults (supprimer les informations sur les baies))
- Arrêtez la baie.

Lorsque la procédure est terminée, l'assistant vous demande de cliquer sur Suivant pour afficher un résumé des instructions relatives à la suppression physique des unités d'extension.

Remarque - Le Guide système des baies Sun StorEdge 6020 et 6120 comporte plus de détails sur l'ajout et la suppression physiques des unités d'extension et d'autres changements de configuration des baies. Veuillez lire le chapitre relatif à la configuration des baies dans ce Guide avant de commencer cette procédure. Notez que le système Sun StorEdge 6300 ne permet pas d'accès via telnet. Les assistants décrits dans cette aide exécutent les commandes logicielles sous-jacentes nécessaires à l'ajout ou à la suppression d'unités d'extension.
Il convient en outre de toujours supprimer les unités d'extension par paires. Une configuration de baie doit toujours contenir deux, quatre ou six unités d'extension.

Les instructions figurant dans l'assistant sont les suivantes :

- Eteignez le système en appuyant sur les interrupteurs à bascule qui se trouvent sur chacune des unités de refroidissement et de mise hors tension des baies (PCU).
- Enlevez tous les câbles d'alimentation des châssis dans la configuration d'origine.
- Vérifiez que tous les voyants lumineux sont éteints avant de poursuivre.
- Déconnectez les câbles des cartes d'interconnexion.
- Placez la carte du contrôleur sur la baie suivante. Par exemple, si la configuration obtenue est du type 2x4, les cartes doivent être placées dans les premier et troisième châssis en partant du bas.
- Enlevez l'unité d'extension.
- Connectez les câbles de la carte d'interconnexion, les câbles Ethernet et ceux de l'hôte.
- Connectez les câbles d'alimentation sur les châssis.
- Mettez la baie sous tension.
- Une fois la baie sous tension et tous les voyants lumineux allumés, cliquez sur le bouton Suivant pour procéder à une vérification de la nouvelle configuration.

6. Une fois la baie sous tension et tous les voyants lumineux allumés, cliquez sur le bouton Suivant.

La fenêtre de l'assistant est actualisée lors de la détection de la baie. Cette opération peut prendre jusqu'à 20 minutes. Si le délai d'exécution de l'assistant arrive à expiration, vérifiez une nouvelle fois l'installation de la baie.

Lorsque le logiciel détecte la baie, la fenêtre de l'assistant affiche un message de confirmation indiquant que la baie est disponible ainsi qu'un lien vers l'application Storage Automated Diagnostic Environment (si celle-ci est installée).

7. Cliquez sur le bouton Quitter l'assistant.
8. Si vous le souhaitez, vous pouvez configurer la baie.

Vous pouvez recréer des groupes de stockage, des volumes, des droits d'accès et d'autres fonctions. Consultez les rubriques suivantes :

- Configuration d'une baie
- Configuration rapide de la baie
- Configuration personnalisée d'une baie