##

### 自定义配置阵列

注意 － 如果您要重新配置现有阵列，则在此页面上输入和保存的信息将会覆盖该阵列的现有信息。

1. 单击“阵列管理”页面上的“单个阵列配置”。
2. 在表格中选择某个存储阵列，然后单击“自定义配置”。

您也可以在此页面上配置光纤信道阵列设置。有关说明，请参阅配置光纤信道端口设置。

3. 在“说明”文本字段中输入阵列的说明。

最多可输入 26 个字符。

4. 选择或启用以下选项：

- 段大小

您可以选择的 LUN 段大小包括：16 KB、32 KB 或 64 KB。在 RAID-5 配置中，段大小是指拆分到各个卷中的数据量。

- 预读高速缓存模式

选择“打开”启用此模式，或选择“关闭”禁用此模式。

- 磁盘重组速率

选择“高”会影响系统 I/O 的性能；选择“低”会提高系统 I/O 的性能。

- 故障接管模式

选择“显式 LUN 故障接管”或“隐式 LUN 故障接管”。

- 高速缓存模式

关闭 － 禁用高速缓存模式。

自动 － 根据 I/O 属性相应使用后写或透写高速缓存。

后写 － 将所有读写操作写入高速缓存。

透写 － 先将数据写入高速缓存，然后写入磁盘。

5. 单击“保存”。