##

### Pour configurer les paramètres du port FC

Cette page s'affiche lorsque vous cliquez sur le bouton Configuration Fiber Channel sur la page Configuration personnalisée.

1. Dans le menu Vitesse définie, sélectionnez la vitesse du port.

Vous pouvez définir la vitesse à 1 Gbit/s, 2 Gbits/s ou à automatique.

2. Sélectionnez la topologie Fibre Channel de la baie.

Les différents types de topologies sont les suivants :

- automatique - détecte automatiquement le type de topologie ;
- boucle - boucle arbitrée ;
- fabric_p2p - point à point.

3. Cliquez sur Enregistrer.