##

### Pour mettre toutes les baies hors tension (arrêt partiel)

Remarque - Cette procédure d'arrêt partiel est valable uniquement pour le système de stockage Sun StorEdge 6300. Le bouton Arrêt partiel s'affiche uniquement si un câble USB a été installé par le personnel de maintenance Sun ou par vous-même entre le relais d'alimentation à distance et le Storage Service Processor. Si vous procédez à un arrêt partiel des baies dans le système Sun StorEdge 6300, vous pourrez utiliser le bouton Redémarrer, accessible à partir du lien Général de la page Administration, au prochain affichage de cette dernière.

1. Dans la page Administration, cliquez sur Général.
2. Cliquez sur le bouton Arrêt partiel.

Lorsque vous cliquez sur le bouton Arrêt partiel, le Storage Service Processor et le plateau auxiliaire restent sous tension et accessible. Les baies sont mises hors tension.

### Pour redémarrer la baie (suite à un arrêt partiel)

Remarque - Vous pouvez redémarrer les baies du système de stockage Sun StorEdge 6300 si un câble USB a été installé par le personnel de maintenance Sun ou par vous-même entre le relais d'alimentation à distance et le Storage Service Processor, et si vous avez procédé à un arrêt partiel. Si vous procédez à un arrêt partiel des baies dans le système Sun StorEdge 6300, vous pourrez utiliser le bouton Redémarrer, accessible à partir du lien Général de la page Administration, au prochain affichage de cette dernière.

1. Dans la page Administration, cliquez sur Général.
2. Cliquez sur le bouton Redémarrer pour réinitialiser et mettre les baies sous tension.