##

### Pour mettre des baies hors tension de manière individuelle

1. Dans la page Administration, cliquez sur Général.
2. Dans le tableau situé dans la section Array Power Management, sélectionnez une ou plusieurs baies.

Remarque - En cliquant sur le nom d'une baie dans le tableau, vous pouvez consulter les informations sur cette baie et modifier les paramètres de l'unité de contrôle du plateau (voir Informations sur la baie et reconfiguration du plateau).

3. Cliquez sur le bouton Arrêt.

Pour mettre la baie sous tension, vous devez procéder manuellement dans l'armoire.

4. Confirmez la mise hors tension.

### Pour redémarrer une baie

1. Dans la page Administration, cliquez sur Général.
2. Dans le tableau situé dans la section Array Power Management, sélectionnez une ou plusieurs baies.
3. Cliquez sur le bouton Redémarrer.
4. Confirmez l'opération de redémarrage.