##

### アレイに拡張ユニットを追加する

注 - 選択したアレイの現在の状態によっては、「拡張ユニットの追加」または「拡張ユニットの取り外し」ボタンが使用できないことがあります。たとえば 2x6 構成でトレイを追加することはできません。

1. 6300 シリーズの場合は、「管理」タブで「一般」をクリックします。6100 シリーズの場合は、「管理」タブで「アレイとアクションの選択」をクリックします。
2. 6300 シリーズの場合は、「アレイの電源管理と再構成」セクションにある表でアレイの名前のリンクをクリックします。6100 シリーズの場合は、「アレイの選択」セクションにある表でアレイの名前のリンクをクリックします。

「アレイの詳細と再構成」ページが表示されます。

3. 「拡張ユニットの追加」ボタンをクリックします。

拡張ユニットの追加ウィザードのウィンドウが表示されます。

- このウィザードは、処理中のジョブがあるかどうかを検出します。
- 処理中のジョブがある場合は、ジョブが完了してから、「次へ」ボタンをクリックします。

注意 - このウィザードウィンドウで「次へ」ボタンをクリックした場合、この操作は取り消せません。操作を取り消す場合は「取消し」をクリックします。

4. 「次へ」ボタンをクリックします。

アレイの「構成解除」が開始されます。ウィザードには、構成解除で行われる次の操作が示されます。

- 既存のストレージプールをオフライン状態にする
- トレイの代替マスターコントローラを使用不可にして構成解除する (コントローラがすでに使用不可か、1x1 の構成でコントローラが 1 つしかない場合、この手順は省略されます)
- アレイを停止する

構成解除が完了すると、ウィザードは「次へ」をクリックして、物理的に拡張ユニットを追加する手順の概略を見るよう求めます。

注 - 拡張ユニットの物理的な追加と取り外し、およびその他のアレイの構成の変更については、『Sun StorEdge 6020 および 6100 アレイシステムマニュアル』に詳しい説明があります。この操作を行うにあたっては、このマニュアルのアレイの構成に関する章を参照してください。Sun StorEdge 6300 システムには、Telnet によるアクセスはできないことに注意してください。このヘルプで説明しているウィザードは、拡張ユニットの追加または取り外しに必要な基本的なソフトウェアコマンドを実行します。

ウィザードに示される手順は次のとおりです。

- アレイの各電源/ファン一体ユニット (PCU) の電源ロッカースイッチを押すことによって電源を切断します。
- 元の構成のすべての格納装置からすべての電源コードを抜き取ります。
- 次に進む前にすべての LED が消灯していることを確認します。
- ループカードケーブルを抜き取ります。
- 新しい拡張ユニットを追加します。
- 前の代替マスターの格納装置にあるコントローラボードをその上の拡張装置に移し替えます。
- 新しい構成が 2x4 の場合、コントローラボードは下から 1 番目と 3 番目の格納装置に位置します。新しい構成が 2x6 の場合、コントローラボードは下から 1 番目と 4 番目の格納装置に位置します。トレイは移し替えずに、コントローラボードだけ移し替えてください。
- ループカードと Ethernet、ホストケーブルを接続します。
- すべての格納装置に電源コードを接続します。
- アレイの電源を入れます。
- アレイの電源が入り、すべての LED が点灯したら、「次へ」ボタンをクリックして新しい構成に問題がないか確認します。

5. アレイの電源が入り、すべての LED が点灯したら、「次へ」ボタンをクリックします。

アレイが検出されると、ウィザードウィンドウが再表示されます。アレイの物理的な構成によっては、このプロセスに 20 分以上の時間を要することがあります。ウィザードがタイムアウトした場合は、アレイの設置に問題がないか再調査してください。

アレイが検出されると、ウィザードウィンドウにアレイが使用可能であることを示す確認メッセージとともに、Storage Automated Diagnostic Environment ソフトウェアのリンクが表示されます (後者は、このソフトウェアがインストールされている場合)。

6. (省略可能) 「既存のプールをオンラインにする」を選択して、既存のストレージプールをオンラインにします。
7. 「ウィザードの終了」ボタンをクリックします。

注 - Storage Automated Diagnostic Environment ソフトウェアがインストールされている場合は、拡張ユニットを追加した後で、そのソフトウェアを使用して、6120volverify などのアレイテストを行うことができます。このコマンドについては、6120volverify(1M) のマニュアルページを参照してください。

8. 必要に応じて、アレイを構成します。

ストレージプールやボリュームを作成したり、アクセス権を設定したり、その他の機能を使用したりできます。次のページをご覧ください。

- アレイの構成
- アレイの構成