##

### Gestion d'alimentation (Sun StorEdge 6300)

Le lien Général sous l'onglet Administration permet à l'utilisateur admin de mettre le système ou la baie hors tension. Il peut choisir de couper l'alimentation de l'ensemble du système de stockage, de l'ensemble des baies ou de baies spécifiques. La mise hors tension individuelle des baies est pratique pour l'ajout de baies ou d'autres composants sur une baie.

- Pour mettre le système hors tension (arrêt complet)
- Pour mettre toutes les baies hors tension (arrêt partiel)
- Pour redémarrer toutes les baies (suite à un arrêt partiel) (voir la remarque)
- Pour mettre des baies hors tension de manière individuelle
- Pour redémarrer la baie

Remarque - Pour mettre le système ou les baies sous tension après les avoir mis hors tension à distance, vous devez les mettre manuellement sous tension dans l'armoire.
En revanche, si vous procédez à un arrêt partiel des baies dans le système Sun StorEdge 6300, vous pouvez utiliser le bouton Redémarrer, accessible à partir du lien Général de l'onglet Administration, au prochain affichage de cette dernière.
Le bouton Arrêt partiel est activé uniquement si un câble USB a été installé par le personnel de maintenance Sun ou par vous-même entre le relais d'alimentation à distance et le Storage Service Processor.