##

### 電源の管理 (Sun StorEdge 6100)

admin ユーザーは、「管理」タブにある「一般」リンクからシステムまたはアレイの電源を停止することができます。個別アレイの電源停止は、アレイにトレイまたはその他のコンポーネントを追加する場合に便利です。

### アレイの電源を停止する

1. 「管理」タブで「アレイとアクションの選択」をクリックします。
2. 「アレイの電源の管理」セクションにある表でアレイを 1 つ選択します (6100 のみ)。

注 - 表に含まれているアレイの名前のリンクをクリックすると、アレイの詳細が表示され、トレイの設定を変更することができます (アレイの詳細とトレイの再構成を参照)。

3. 「部分停止」ボタンをクリックします。

アレイの電源投入は、手動で行う必要があります。

4. 電源を停止してもよいことを確認します。

このボタンは選択されたアレイの電源を切断します。複数のアレイの電源を停止する場合は、上記の手順を繰り返してください。

### アレイを再起動する

1. 「管理」タブで「アレイとアクションの選択」をクリックします。
2. アレイを選択します。
3. 「再起動」ボタンをクリックして、選択したアレイをリセットし、電源を投入します。

複数のアレイを再起動する場合は、上記の手順を繰り返してください。