##

## 管理概要文件

单击“配置” -> “概要文件”选项卡，显示“管理概要文件”页。您可以选择预配置的概要文件或创建新的概要文件。通过以下信息过滤要显示的概要文件：

- 名称 - 概要文件名称
- RAID - RAID 级别为 0、1 或 5
- 段大小 - 段大小为 4 KB、8 KB、16 KB、32 KB 或 64 KB。在 RAID-5 配置中，段大小是指拆分到各个卷中的数据量。
- 预读 - 预读 cache.status（打开/关闭）
- 阵列类型 - 确定要使用的特定阵列类型：

1) 完全匹配 - IOPS（1x2, 2x4 阵列）

2) 完全匹配 - 带宽（1x1，2x2 阵列）

3) 完全匹配 - 容量（1x3，2x6 阵列）

4) 可用的最佳匹配 - IOPS

5) 可用的最佳匹配 - 带宽

6) 可用的最佳匹配 - 容量

类型 1 至 3 只与一个阵列配置（1x1，1x2，1x3，2x2，2x4，2x6）匹配。如果某个概要文件具有三个参数设置中的其中一个设置并且特定的阵列不可用，则无法应用概要文件。

类型 4 至 6 尝试根据环境（IOPS，带宽，容量）与可用的最佳阵列进行匹配。例如，可用的最佳匹配应该应用于 2x6 阵列配置，但是也可以应用于 2x4 或 2x2 阵列配置。系统不确定最佳的匹配，但是用户选择阵列并使用概要文件来创建存储池。

以下规则适用于三种“可用的最佳匹配”设置：

- (SE6120: MR-1) IOPS：1x2 - 1x1 - 1x3
- (SE6120: MR-1) 带宽：1x1 - x2- 1x3
- (SE6120: MR-1) 容量：1x3 - 1x2 - 1x1
- (SE6120: MR-2, SE6320) IOPS：2x4 - 2x2 - 2x6
- (SE6120: MR-2, SE6320) 带宽：2x2 - 2x4 - 2x6
- (SE6120: MR-2, SE6320) 容量：2x6 - 2x4 - 2x2

注：对于最后三种选择，阵列或系统不确定可用的最佳匹配。

有关详细信息，请参阅以下内容：

- 创建新的概要文件
- 删除概要文件
- 导入概要文件
- 导出概要文件
- 查看和修改概要文件详细资料

另请参阅 创建新存储池。

### 创建新的概要文件

1. 选择“配置/概要文件选择”选项卡。
2. 单击“创建”。

显示“创建新的概要文件”页面。

3. 在新概要文件属性表格中选择以下项：

- 键入新概要文件的名称。
- 键入概要文件的说明。
- 选择 RAID 级别
- 选择段大小
- 选择预读状态
- 选择驱动器数量
- 选择阵列类型
- 选择专用的热备用驱动器的状态

4. 单击“保存”。

注 - 如果您的概要文件与现有的概要文件具有相同的存储设置，则会显示确认页，询问您是否要创建概要文件。单击“取消”以结束创建概要文件，或者选择“创建”以便继续操作。

### 删除概要文件

1. 选择“配置/概要文件选择”选项卡。
2. 从“概要文件”表格中选择要删除的一个或多个概要文件。
3. 单击“删除”。

显示“确认删除概要文件”页。

注 - 无法删除“在使用”的概要文件。正在使用的概要文件列在“在使用的概要文件”表中。

要查看受影响的（要删除的概要文件）概要文件详细资料页，单击“受影响的概要文件”表格中的“概要文件名称”链接。

1. 单击“删除概要文件”。

### 导入概要文件

1. 选择“配置/概要文件选择”选项卡。
2. 选择“导入”。

显示“导入概要文件：文件选择”页。

3. 选择“查找客户文件...”，并键入包含存储概要文件数据的文件所在的位置。

注 - 不要输入系统中现有目录的名称，因为这样会导致在一些浏览器中出现“ERROR 500”（错误 500）。

4. 单击“加载”。

显示“确认导入概要文件”页。

5. 选择要导入的概要文件。

注 - 如果概要文件的导入状态为“设置冲突”，导入该概要文件将会覆盖现有的概要文件。

6. 单击“导入”。

### 导出概要文件

1. 选择“配置/概要文件选择”选项卡。
2. 从“概要文件管理”页中选择要导出的一个或多个概要文件。
3. 单击“导出”。

显示一个对话框。输入文件名或者接受默认的文件名，并且选择文件目录。

4. 在“另存为...”对话框中单击“确定”，从而导出概要文件。

选定的概要文件将以选定的文件导出到本地文件系统中。

如果您需要导入已保存的概要文件，请参阅 导入概要文件。

### 查看和修改概要文件详细资料

1. 选择“配置/概要文件选择”选项卡。

“概要文件管理”页显示一个概要文件表格，其中包含了阵列中配置的所有概要文件。显示概要文件名称、RAID 类型、段大小、预读状态和阵列类型。

您可以从“过滤选项”下拉菜单中选择选项。您可以显示：

- 所有概要文件
- 在使用的概要文件
- 不使用的概要文件
- 选择要查看的单个概要文件的“名称”链接。

“概要文件详细资料”页显示名称、说明、RAID 级别、段大小、预读状态、驱动器数量、阵列类型和专用的热备用驱动器状态。

- 选择要修改的一个或多个概要文件设置。

您可以只修改配置了存储设备的概要文件的名称和说明。

注 - 您可以单击“另存为...”按钮，使用类似的设置创建新的概要文件。

- 单击“保存”。