##

### Pour configurer les paramètres du port FC

Cette page s'affiche lorsque vous cliquez sur le bouton Configuration Fiber Channel de la page Configuration. Une fois les paramètres de configuration du port FC définis, la baie tente de conserver ces derniers, mais pourrait revenir à d'anciens paramètres.

1. Dans le menu Vitesse définie, sélectionnez la vitesse du port.

Vous pouvez définir la vitesse à 1 Gbit/s, 2 Gbits/s ou à automatique.

2. Sélectionnez la topologie Fibre Channel de la baie.

Les différents types de topologies sont les suivants :

- automatique - détecte automatiquement le type de topologie
- loop - boucle
- boucle - boucle arbitrée
- fabric point-to-point - point à point
- aucune connexion

3. Cliquez sur Enregistrer.