##

### Pour mettre des baies hors tension de manière individuelle

1. Sous l'onglet Administration, cliquez sur Général.
2. Dans le tableau de la section Gestion de l'alimentation et reconfiguration de la baie, sélectionnez une ou plusieurs baies.

Remarque - En cliquant sur le nom d'une baie dans le tableau, vous pouvez consulter les informations sur cette baie et modifier les paramètres des plateaux (voir Informations sur les baies et reconfiguration du plateau).

3. Cliquez sur le bouton Arrêt.

Pour mettre la baie sous tension, vous devez procéder manuellement dans l'armoire.

4. Confirmez la mise hors tension.

### Pour redémarrer une baie

1. Sous l'onglet Administration, cliquez sur Général.
2. Dans le tableau de la section Gestion de l'alimentation et reconfiguration de la baie, sélectionnez une ou plusieurs baies.
3. Cliquez sur le bouton Redémarrer.
4. Confirmez l'opération de redémarrage.