##

### トレイ設定の複製を別のトレイに作成する

注 - この手順では、アレイの設定と関連付けられているすべてのオブジェクト (プール、ボリューム、ボリュームグループ、イニシエータ、イニシエータグループ、すべてのアクセス権など) の複製を作成します。

1. 「構成」>「アレイの選択」タブを選択します。
2. 「アレイの選択」の表からアレイを選択して、「構成」をクリックします。
3. 「サブレポート」表示のドロップダウンメニューから「トレイ」を選択します。

アレイの表には、トレイの情報として、トレイタイプや役割 (マスターまたは代替マスター)、状態 (使用可能または使用不可)、ステータス、ドライブ数、アレイホットスペア (AHS： バージョン 3.1 のファームウェアの場合のみ) が示されます。アレイがコントローラでない場合、そのアレイの「役割」「状態」「ステータス」列にはハイフン (-) が表示されます。

4. 「トレイの複製作成」をクリックします。

「トレイの複製作成」ウィザードが表示されます。

5. ウィザードで次の操作を行います。

- 設定の複製の作成元トレイ
- 複製の作成先トレイ

注 - 作成先トレイにボリュームを持つプールがある場合は、作成元トレイの構成の複製を作成する際に削除される項目に関する情報が表示されます。

6. 「確認」をクリックします。