##

### ネットワーク設定を変更する (Sun StorEdge 6100)

1. 「管理」タブで「アレイとアクションの選択」をクリックします。
2. 構成するアレイのチェックボックスを選択して、「ネットワーク設定」をクリックします。
3. アレイが同じサブネット上の RARP サーバーから IP アドレスを取得するようにする場合は「RARP」をクリックします。

注意 - 管理ソフトウェアへのアレイの登録では、既知の IP アドレスを使用する必要があります。IP アドレスが変更されると、IP アドレスが不明になるため、管理ソフトウェアがアレイを管理できなくなります。

4. ネットワーク設定を手動で行う場合は「固定」をクリックします。
5. ネットワーク設定を手動で行うには、以下の項目を入力します。

IP アドレス:Storage Service Processor またはアレイの IP アドレスを入力

ゲートウェイ IP:ゲートウェイの IP アドレスを入力

ネットマスク:サブネットマスクの IP アドレスを入力

6. 「保存」をクリックして、新しい設定を保存します。