##

### 新しいストレージプールを作成する

注 - 既存のアレイを再構成するための、「構成」ページで新しい情報を入力、保存すると、そのアレイの既存の情報がすべて上書きされることに注意してください。

注 - 「表示」ドロップダウンメニューから「プール」を選択し、「作成」をクリックすることによってストレージプールを 1 つ作成することができます。

1. 「構成」>「アレイの選択」タブを選択します。
2. 「アレイの選択」の表からアレイを選択して、「構成」をクリックします。

「構成」ページが開き、アレイの詳細が表示されます。「アレイのプロパティ」の表でアレイの説明と設定を更新することができます。

3. 「プロファイルを適用してストレージ構成」をクリックします。

プロファイルによるストレージの構成ウィザードが開き、最初のページに、このアレイの新しいプールに適用可能なプロファイルの一覧が表示されます。トレイにプールがない場合、プロファイルに対する制限項目は、ドライブ数が固定であるか、「アレイタイプ」だけのことがあります。アレイにプールがある場合は、制限項目としてセグメントサイズが加わります。同じセグメントサイズのプロファイルのみ選択できます。

4. プロファイル一覧からプロファイルを選択します。

プロファイルを選択すると、その詳細が表示されます。

注 - 表示されたプロファイルを使用しない場合は、「<プロファイルの新規作成>」を選択し、プロファイルのパラメータを入力することによって新しいプロファイルを作成することもできます。

5. 「次へ」をクリックします。
6. 表から 1 つ以上のトレイを選択します。

プロファイルを使用してプールを作成することができます。

7. ドロップダウンメニューから、このトレイに割り当てるプール数 (1 つか 2 つ) を選択します。
8. 「次へ」をクリックします。

デフォルトのプール名が表示されます。独自のプール名を入力することもできます。

9. 「次へ」をクリックします。

「選択内容の確認」ページに、プロファイルの変更の影響を受けるボリュームとトレイの一覧が表示されます。

10. 処理を開始してもよい場合は「確認」をクリックします。