##

## アレイ設定の複製の作成

アレイの設定を別のアレイにコピーすることによって、アレイの設定の複製を作成することができます。このためには、「アレイの構成」の説明にしたがってあらかじめアレイを構成しておく必要があります。

### アレイの設定の複製を作成する

1. 「構成」>「アレイの選択」タブを選択します。

アレイの複製作成の処理対象であるためには、作成元のトレイに共有スペアディスクが存在していてはいけません。また、作成元と作成先のトレイ数とディスク数が同じで、ディスクがスロット単位で同じ容量である必要があります。

2. 「アレイの選択」の表から作成元のアレイを選択し、ドロップダウンメニューから「アレイの複製作成」を選択します。

「アレイの複製作成」ページが開き、作成元のアレイとして設定可能な作成先のアレイが表示されます。

3. アレイの表から 1 つ以上アレイを選択し、「作成元として設定」をクリックします。