##

### 電源の管理 (Sun StorEdge 6300)

admin ユーザーは、「管理」タブにある「一般」リンクからシステムまたはアレイの電源を停止することができます。このページから、admin ユーザーは記憶装置システム全体、すべてのアレイ、あるいは個々のアレイの電源を停止することができます。個別アレイの電源停止は、アレイにトレイまたはその他のコンポーネントを追加する場合に便利です。

- システムの電源を停止する (完全停止)
- アレイの電源を停止する (部分停止)
- すべてのアレイを再起動する (部分停止からの再起動) (注を参照)
- 個別アレイの電源を停止する
- アレイを再起動する

注 -システムまたはアレイの電源を遠隔切断した後で再投入するには、キャビネットから手動で電源投入する必要があります。
ただし、Sun StorEdge 6300 システム内のアレイの部分停止の場合は、次回「管理」タブを表示したときの「一般」リンクから「再起動」ボタンを使用することができます。
「部分停止」ボタンは、遠隔電源リレーと Storage Service Processor の間に USB ケーブルが取り付けられた場合にのみ使用可能になります。