## Affichage de la matrice d'accès

La page Matrice d'accès est accessible en cliquant sur Configuration -> Sélection de baie -> Matrice d'accès (menu déroulant). Elle dresse la liste des autorisations d'accès en lecture et en écriture de tous les initiateurs, classés par volume, et contient les champs suivants :

- Nom du volume.
- LUN : numéro d'unité logique (LUN) du volume. Par défaut, il s'agit du premier numéro d'unité logique disponible.
- Groupe : nom du groupe de volumes. Un volume ne peut pas appartenir à plusieurs groupes de volumes.
- Nom Web de l'initiateur : nom Web attribué à l'initiateur. Exemple : 210000e08b047212.
- Groupe : nom du groupe d'initiateurs.
- Autorisations par défaut : autorisations d'accès en lecture ou en écriture attribuées au volume. Vous pouvez également choisir de n'en attribuer aucune. Sauf en cas de mappage différent, les autorisations d'accès s'appliquent à tous les initiateurs.
- Groupe : autorisations d'accès qui s'appliquent entre le groupe de volumes et ce groupe d'initiateurs.
- Effectif : autorisation d'accès que l'initiateur possède réellement sur le volume.