##

### Pour configurer une baie

Attention - Avant de reconfigurer une baie existante, notez que toutes les informations que vous saisissez et enregistrez sur cette page écrasent les informations existantes sur la baie.

1. Sur la page Configuration, sélectionnez l'onglet Sélection de baie.
2. Dans le tableau, sélectionnez une baie de stockage, puis cliquez sur Configurer.

Vous pouvez également configurer les paramètres d'une baie FC à partir de cette page. Voir Pour configurer les paramètres du port FC.

3. Dans le champ Description, saisissez une description de la baie.

Le nombre de caractères maximal autorisé est de 39.

4. Sélectionnez ou activez les éléments suivants :

Remarque - Pour afficher davantage d'options de configuration, cliquez sur le bouton [Plus...>>] dans le tableau Propriétés de la baie.

- Taille de segment

Vous pouvez choisir une taille de segment LUN de 4 Ko, 8 Ko, 16 Ko, 32 Ko ou 64 Ko. Dans une configuration RAID-5, la taille de segment correspond à la taille des données réparties entre les volumes.

- Mode cache à lecture anticipée

Sélectionnez Activé pour l'activer ou Désactivé pour le désactiver.

- Nettoyage de disque (version 3.1 du microprogramme uniquement)

Sélectionnez activé ou désactivé.

- Taux de recombinaison du disque

Un taux élevé peut limiter les performances E/S du système, tandis qu'un taux faible peut les accroître.

- Mode transfert

Dans les options de mode transfert LUN, sélectionnez Explicite ou Implicite.

- Mode cache

- désactivé ; désactive le mode cache du disque.

- automatique ; utilise le mode d'écriture ultérieure ou directe selon les caractéristiques d'E/S.

- écriture ultérieure ; écrit toutes les opérations de lecture et d'écriture sur le cache.

- écriture directe ; écrit les données sur le cache puis sur le disque.

- Nombre de disques de secours de la baie (version 3.1 du microprogramme uniquement)

Sélectionnez le nombre de lecteurs de secours disponibles dans la baie.

5. Cliquez sur Enregistrer.