##

### 在阵列中添加扩充设备

注 - “添加扩充设备”或“拆除扩充设备”按钮可能已被禁用，具体取决于所选阵列的当前状态。例如，您无法在 2x6 配置中添加更多托架。

1. 单击“管理”选项卡上的“常规”（6300 系列）。对于 6100 系列，单击“管理”选项卡中的“阵列和操作选择”。
2. 在“阵列电源管理和阵列重新配置”区域的表格中，单击阵列“名称”链接（6300 系列）。对于 6100 系列，在“阵列选择”区域下面的表格中，单击阵列“名称”链接。

屏幕上将显示“阵列详细资料和重新配置”页面。

3. 单击“添加扩充设备”按钮。

屏幕上将显示“添加扩充设备向导”窗口。

- 向导将检测是否有活动的作业正在运行。
- 如果活动的作业正在运行，则应等待至作业完成，然后单击“下一步”按钮。

注意 - 如果您在此向导窗口中单击了“下一步”按钮，则无法取消此操作。单击“取消”按钮可以取消本过程。

4. 单击“下一步”按钮。

本步骤将开始阵列的“清除配置信息”过程。向导将会显示以下所执行的操作：

- 将现有存储池置入脱机状态
- 禁用托架备用主控制器，并清除控制器配置信息（如有必要；如果该控制器已禁用或是仅有的一个控制器，即属于 1x1 配置，则会跳过此步骤）
- 关闭阵列

操作完成后，向导会指示您单击“下一步”按钮，查看物理添加扩充设备的摘要说明。

注 - 《Sun StorEdge 6020 和 6100 阵列系统手册》提供了有关物理添加和拆除扩充设备以及其它更改阵列配置的详细信息。准备执行此过程之前，请先阅读该手册中的阵列配置章节。注意，Sun StorEdge 6300 系统不能通过 telnet 访问。本帮助所述的向导只执行用于添加或拆除扩充设备的基本软件命令。

向导中显示的说明如下：

- 按下每个阵列电源和冷却设备 (PCU) 上的摇杆开关，关闭电源
- 从原始配置的每一个机箱上拔下所有电源线
- 验证所有 LED 指示灯是否已熄灭，然后继续下一步骤
- 断开环路卡缆线
- 添加新的扩充设备
- 将控制器板从先前的备用主机箱移至该机箱上面的机箱。
- 如果新配置为 2x4，则控制器板应位于第一个和第三个机箱上（从底部算起）。如果新配置为 2x6，则控制器板应位于第一个和第四个机箱上（从底部算起）。请仅移动控制器板，而不必移动托架。
- 连接环路卡、以太网和主机缆线
- 连接所有机箱的电源线
- 打开阵列电源
- 阵列启动且所有 LED 指示灯均亮起后，请单击“下一步”按钮验证新配置

5. 阵列启动且所有 LED 指示灯均亮起后，单击“下一步”按钮。

检测到阵列时，向导窗口将会刷新。该过程可能需要 20 分钟或更长的时间，具体视阵列的物理配置而定。如果向导发生超时，请重新检查阵列安装。

当软件检测到阵列时，向导窗口会显示一则说明阵列可用的确认消息，并且会显示 Storage Automated Diagnostic Environment 软件的链接（如果已安装）。

6. （可选）选择“使现有存储池联机”，将现有存储池置入联机状态。
7. 单击“结束向导”按钮。

注 - 在添加扩充设备后，您可用 Storage Automated Diagnostic Environment 软件（如果已安装）执行阵列测试程序，如 6120volverify 等。有关命令说明，请参阅 6120volverify(1M) 手册页。

8. 根据需要配置阵列。

您可能需要创建存储池、卷、访问权限和其它功能。有关说明，请参阅以下内容：

- 配置阵列
- 阵列配置