##

### Gestion d'alimentation (Sun StorEdge 6100)

Le lien Général sous l'onglet Administration permet à l'utilisateur admin de mettre le système ou la baie hors tension. La mise hors tension individuelle des baies est pratique pour l'ajout de baies ou d'autres composants sur une baie.

### Pour mettre la baie hors tension

1. Sous l'onglet Administration, cliquez sur Sélection d'actions et de baies.
2. Dans le tableau de la section Gestion de l'alimentation de la baie, sélectionnez une baie (systèmes 6100 uniquement).

Remarque - En cliquant sur le nom d'une baie dans le tableau, vous pouvez consulter les informations sur cette baie et modifier les paramètres des plateaux (voir Informations sur les baies et reconfiguration du plateau).

3. Cliquez sur le bouton Arrêt.

Pour mettre la baie sous tension, vous devez procéder manuellement.

4. Confirmez la mise hors tension.

Il permet de mettre la baie sélectionnée hors tension. Répétez la procédure pour mettre d'autres baies hors tension.

### Pour redémarrer la baie

1. Sous l'onglet Administration, cliquez sur Sélection d'actions et de baies.
2. Sélectionnez une baie.
3. Cliquez sur le bouton Redémarrer pour réinitialiser et mettre la baie sélectionnée sous tension.

Répétez la procédure pour redémarrer d'autres baies.