##

### ネットワーク設定

関連ページ: ファイアウォールポートのフィルタリング (Sun StorEdge 6300)

「ネットワーク」ページは、システムの現在のネットワーク ID アドレスとその他の設定を表示します。一般に、これらの設定は工場出荷時に行われるか、サンの担当者またはサン認定の技術者が行います。

注意 - これらの設定を変更すると、一時的にアクセスできなくなることがあり、その場合ユーザーは再度ログインする必要があります。 ネットワーク設定に誤りがあると、アプリケーションにアクセスできなくなることがあります。

### ネットワーク設定を変更する (Sun StorEdge 6300)

1. 「管理」タブで「ネットワーク」をクリックします。
2. システムが DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) サーバーからネットワーク設定を取得する場合は、「DHCP」をクリックします。

デフォルトは、この設定です。

3. ネットワーク設定を手動で行う場合は「固定」をクリックします。
4. ネットワーク設定を手動で行うには、以下の項目を入力します。

IP アドレス:Storage Service Processor またはアレイの IP アドレスを入力

ゲートウェイ IP:ゲートウェイの IP アドレスを入力

ネットマスク:サブネットマスクの IP アドレスを入力

ネームサーバー:DNS (domain name server) サーバーの IP アドレスを入力

ドメイン名:ドメイン名を入力 (ネットワークで Sendmail が正しく機能するために必要な場合)

5. 「保存」をクリックして、新しい設定を保存します。