##

## プロファイルの管理

「構成」>「プロファイル」タブをクリックすると、「プロファイルの管理」ページが表示されます。このページでは、事前に構成されているプロファイルを選択したり、新しいプロファイルを作成したりできます。プロファイルに次の情報でフィルタをかけることができます。

- 名前 - プロファイル名
- RAID - RAID レベル 0、1、5 のどれか
- セグメントサイズ - 4K/8K/16K/32K/64K バイトのどれか。RAID-5 構成では、セグメントサイズはボリュームにまたがってストライプ化されたデータのサイズです。
- 先読み - 先読みキャッシュステータス (オン/オフ)
- アレイタイプ - 使用するアレイタイプを特定する：

1) 完全一致 - IOPS (1x2、2x4 アレイ)

2) 完全一致 - 帯域幅 (1x2、2x2 アレイ)

3) 完全一致 - 容量 (1x3、2x6 アレイ)

4) 絞り込み - IOPS

5) 絞り込み - 帯域幅

6) 絞り込み - 容量

タイプ 1 〜 3は、1 つのアレイ構成 (1x1、1x2、1x3、2x2、2x4、2x6) にだけ一致します。これら 3 つのパラメータ設定のうちの 1 つを持つプロファイルがあり、そのプロファイルに該当するアレイがない場合、プロファイルを適用することはできません。

タイプ 4 〜 6 は、環境 (OOPS、帯域幅、容量) に基づいて該当するアレイを絞り込もうとします。たとえば 2x6 が当てはまるべきなのですが、2x4 あるいは 2x2 にも当てはまることもある場合などです。最善の 1 つだけに特定されることはなく、ユーザーがアレイを選択し、プロファイルを使用してプールを作成します。

3 つある絞り込みの設定には、以下の規則が適用されます。

- (SE6120: MR-1) IOPS: 1x2 - 1x1 - 1x3
- (SE6120: MR-1) 帯域幅: 1x1 - 1x2- 1x3
- (SE6120: MR-1) 容量: 1x1 - 1x2- 1x3
- (SE6120: MR-2、SE6320) IOPS: 2x4 - 2x2 - 2x6
- (SE6120: MR-2、SE6320) 帯域幅: 2x4 - 2x2 - 2x6
- (SE6120: MR-2、SE6320) 容量: 2x4 - 2x2 - 2x6

注: 最後の 3 つの場合、アレイまたはシステムによって絞り込みは行われません。

詳細は、次のページをご覧ください。

- 新しいプロファイルを作成する
- プロファイルを削除する
- プロファイルをインポートする
- プロファイルをエクスポートする
- プロファイルの詳細を表示、変更する

関連ページ: 新しいストレージプールを作成する

### 新しいプロファイルを作成する

1. 「構成」>「プロファイル」タブを選択します。
2. 「作成」をクリックします。

「プロファイルの新規作成」ページが表示されます。

3. 新規プロファイルのプロパティ表で以下の操作を行います。

- 新しいプロファイルの名前の入力
- プロファイルの説明の入力
- RAID ラベルの選択
- セグメントサイズの選択
- 先読みステータスの選択
- ドライブ数の選択
- アレイタイプの選択
- 専用ホットスペアステータスの選択

4. 「保存」をクリックします。

注 - 既存のプロファイルと同じストレージ設定がある場合は、プロファイルを作成してもよいかどうかを問い合わせる確認ページが表示されます。プロファイルの作成を中止する場合は「取消し」、続行する場合は「作成」を選択してください。

### プロファイルを削除する

1. 「構成」>「プロファイル」タブを選択します。
2. 「プロファイル」の表から削除するプロファイルを 1 つまたは複数選択します。
3. 「削除」をクリックします。

「プロファイルの削除の確認」ページが表示されます。

注 - 「使用中」のプロファイルを削除することはできません。使用中のプロファイルは、「使用中のプロファイル」の表に示されます。

影響を受けるプロファイル (削除されるプロファイル) の詳細ページを見るには、「影響を受けるプロファイル」の表でプロファイル名のリンクをクリックします。

1. 「プロファイルの削除」をクリックします。

### プロファイルをインポートする

1. 「構成」>「プロファイル」タブを選択します。
2. 「インポート」を選択します。

「プロファイルのインポート: ファイルの選択」ページが表示されます。

3. 「クライアントファイルの検索...」を選択して、ストレージプロファイルデータを含むファイルの場所を入力します。

注 - システム上の既存のディレクトリ名を入力しないでください。ブラウザによっては「ERROR 500」が発生することがあります。

4. 「読み込み」をクリックします。

「プロファイルのインポートの確認」ページが表示されます。

5. インポートするプロファイルを選択します。

注 - プロファイルのインポートステータスが「衝突する設定」の場合、インポートすると、既存のプロファイルが上書きされます。

6. 「インポート」をクリックします。

### プロファイルをエクスポートする

「構成」>「プロファイル」タブを選択します。選択されたファイル内の選択されたプロファイルがローカルファイルシステムにエクスポートされます。

### プロファイルの詳細を表示、変更する

1. 「構成」>「プロファイル」タブを選択します。

「プロファイルの管理」ページが開き、アレイに作成されているすべてのプロファイルを含む「プロファイル」の表が表示されます。プロファイル名と RAID タイプ、セグメントサイズ、先読みステータス、アレイタイプが示されます。

「フィルタ」ドロップダウンメニューからオプションを選択して、以下を表示することができます。

- すべてのプロファイル
- 使用中のプロファイル
- 使用されていないプロファイル
- プロファイル名のリンクを選択して、そのプロファイルの詳細を見ることができます。

「プロファイルの詳細」ページが開き、名前、説明、RAID レベル、セグメントサイズ、先読みステータス、ドライブ数、アレイタイプ、専用ホットスペアステータスが示されます。

- 1 つまたは複数のプロファイルを選択して、設定を変更することができます。

変更できるのは、ストレージ設定がすでに行われているプロファイルの名前と説明だけです。

注 - 「別名保存...」ボタンをクリックすることによって、類似の設定を持つプロファイルを新規作成することができます。

- 「保存」をクリックします。

## ボリュームの管理

「構成」>「アレイの選択」タブからボリュームを管理することができます。「ボリュームの新規作成」ウィザードでは、次のことが行えます。

- ボリュームのサイズの設定
- ボリュームのアクセス権の設定
- ボリュームの LUN の設定
- 既存のボリュームグループへのボリュームの追加

ボリュームの詳細の表示やアクセス権の変更、ボリュームグループへのボリュームの追加を行うこともできます。

次のページをご覧ください。

- ボリュームを作成する
- ボリュームを削除する
- ボリュームのアクセス権を変更する
- ボリュームグループにボリュームを追加する
- ボリュームグループからボリュームを削除する