##

## Mot de passe root d'une baie (Sun StorEdge 6100)

A leur sortie de l'usine, aucun mot de passe superutilisateur (root) n'est défini sur les baies Sun StorEdge 6120. Pour pouvoir gérer les baies, connectez-vous au navigateur Web sans saisir de mot de passe.

### Pour attribuer un mot de passe root à une baie

1. Etablissez un accès Telnet à la baie Sun StorEdge 6120 à l'aide de son adresse IP.

       % telnet array_IP_address

       Trying array_IP_address ...

       Connected to array_IP_address

       Escape character is '^]'.

       Unauthorized access is prohibited.

2. Connectez-vous en tant que superutilisateur, sans indiquer de mot de passe.

       Login: root

       Password:

       6120 Release 3.0.3 Mon Mar 10 15:47:42 PST 2003 (10.4.36.137)

       Copyright (C) 1997-2003 Sun Microsystems, Inc.

       All Rights Reserved.

3. Envoyez la commande passwd. N'indiquez aucun mot de passe sur la ligne « OLD password » (ancien mot de passe).

       prompt> passwd

       OLD password:

       NEW password: new_password

       NEW password (confirm): new_password

       prompt>

4. Fermez la session telnet.