##

## アレイの構成

「アレイの選択」ページの「 構成ボタンをクリックすると、アレイ構成の設定オプションが表示されます。個別にアレイを選択した場合は、以下のことが実行できます。

- ストレージボリュームの作成と管理
- ストレージプールの作成と管理
- アレイホットスペアの管理
- アレイの健全性とファームウェアのバージョンの表示
- 別のストレージトレイへのトレイ設定の複製の作成
- キャッシュモード、セグメントサイズ、LUN フェイルオーバーモード、再構成レートなどのアレイのキャッシュ設定の作成と管理

注意 - アレイのセグメントサイズを変更する場合にのみデータが消去されます。他のすべてのプロパティは非破壊的です。

詳細は、次のページをご覧ください。

- アレイを構成する
- ファイバチャネルポートを設定する
- 新しいストレージプールを作成する
- トレイ設定の複製を別のトレイに作成する
- トレイの詳細を表示する
- 個々のトレイのストレージプールを表示する