## Précautions relatives à l'électricité statique

Pour éviter d'endommager les FRU (unité remplaçable sur site) lors des processus de suppression et de remplacement, procédez comme suit :

- Retirez tous les objets en plastique, vinyle ou mousse de votre espace de travail.

- Avant de manipuler les FRU, déchargez toute électricité statique en touchant une surface en contact avec le sol.

- Enfilez un protège-poignet antistatique chaque fois que vous manipulez une FRU.

- Ne retirez aucune FRU de son sac de protection antistatique avant d'être prêt à l'installer.

- Après le retrait d'une FRU du cabinet, placez-la immédiatement dans un sac ou un emballage antistatique.

- Lors de la manipulation d'une FRU, saisissez-la toujours par ses extrémités et évitez de toucher ses composants et ses circuits.

- Evitez de la mettre en contact avec d'autres surfaces (frottements).

- Pour ne pas générer d'électricité statique, limitez vos mouvements lors du retrait ou du remplacement d'une FRU.