Retrait d'un ensemble de ventilation

Utilisation du bouton (1) et du loquet (3) lors du retrait d'un ensemble de plateau de ventilation.

Remarque : cette illustration représente le retrait de l'ensemble de ventilation « A » du plateau. Veillez à retirer l'ensemble adéquat.

AVERTISSEMENT : veillez à ne pas introduire vos doigts dans l'ensemble de ventilation si les ventilateurs sont encore en mouvement.