Conversion d'un plateau d'extension en plateau contrôleur

$DEV_NAME $FRU_NAME, a été sélectionné.

Pour préparer cette opération de maintenance, procédez comme suit :

- Activez la fonction de réserve de CEM (Common Expansion Module).

  1. Réservez le CEM pour la maintenance.

  2. Entrez une description de l'opération de maintenance (conversion d'un plateau d'extension).

  3. Sélectionnez la durée prévue de l'opération de maintenance dans la liste déroulante.

  4. Sélectionnez le bouton Réserver.

     a) Les autres utilisateurs seront avertis de l'exécution de cette opération de maintenance lorsqu'ils se connecteront.

- Important : cette procédure est gênante pour le client.

- Déterminez la configuration finale et l'ampleur de la gêne causée.

- Assurez-vous qu'il n'y a pas d'E/S système vers le plateau d'extension objet de la conversion.

  Respectez toutes les précautions ESD.

  Coupure de l'alimentation à/aux plateaux

  1. La source d'alimentation « A » se trouve à gauche et la source d'alimentation « B » à droite quand vous regardez le CEM de l'arrière.

     a) Consultez l'illustration de l'emplacement de l'alimentation.

  2. Mettez les interrupteurs d'alimentation des alimentations en position Off sur le plateau d'extension à convertir.

  3. Si le plateau d'extension qui est converti doit être déplacé, retirez les câbles d'alimentation de chacune des alimentations.

  Remplacement des modules E/S (IOM) par des cartes contrôleur

  1. Le module E/S « A » se trouve à gauche et le module E/S « B » à droite quand vous regardez le CEM de l'arrière.

     a) Consultez l'ilustration de l'emplacement de la carte IOM/contrôleur.

  2. Déconnectez les câbles d'interface d'extension du premier module E/S. Assurez-vous que tous les câbles sont dûment étiquetés avant de les retirer.

  3. Pour retirer le module E/S, appuyez sur le loquet à ressort noir qui se trouve au milieu du module E/S et qui maintient les deux leviers de retrait. Tout en appuyant sur le levier, dégagez vers l'extérieur les poignées du levier pour retirer le module E/S.

     a) Consultez l'illustration du retrait de la carte IOM/contrôleur.

  4. Déballez la carte contrôleur et conservez l'ensemble des matériaux d'emballage pour retourner dedans le module E/S. Faites particulièrement attention lorsque vous manipulez le module E/S ou la carte contrôleur.

  5. Notez l'adresse MAC du nouveau contrôleur qui figure sur l'étiquette blanche du capot du contrôleur avant de l'insérer dans le plateau. Ces informations devront être fournes dans le cadre de la section Rétablissement de l'alimentation de la baie de disques.

     a) Visualisez l'emplacement de l'étiquette de l'adresse MAC.

  6. Insérez la nouvelle carte contrôleur jusqu'à ce qu'elle se connecte au connecteur du midplane. Veillez à ne pas plier les broches.

  7. Rabattez les poignées du loquet pour fixer la nouvelle carte contrôleur au connecteur et vérifiez que le loquet bloque les poignées.

  8. Répétez les étapes 2 à 7 pour remplacer le module E/S restant.

  Changement de place du plateau (si nécessaire)

  1. À l'arrière, retirez les quatre vis qui fixent le plateau aux rails du coffret.

     a) Consultez l'illustration du retrait des vis de montage arrière.

  2. De l'avant du coffret, retirez les capuchons de finition de chaque côté du plateau.

     a) Consultez l'illustration du retrait des capuchons.

  3. Retirez les quatre vis qui maintiennent le plateau fixé à la structure du coffret.

     a) Consultez l'illustration du retrait des vis de montage avant.

  4. Faites sortir le plateau du coffret (deux personnes sont nécessaires). Faites particulièrement attention parce que le plateau est lourd.

     a) Consultez l'illustration du retrait du plateau.

  5. Soulevez délicatement le plateau converti et insérez-le dans son nouvel emplacement.

  6. Fixez le plateau à l'avant de la structure du coffret au moyen de quatre vis.

  7. Remettez les capuchons pour couvrir les vis de montage.

  8. À l'arrière du coffret, insérez et serrez les quatre vis de montage arrière.

  Connexion des baies de stockage avec des câbles d'extension FC (si nécessaire)

  Les trois exemples suivants illustrent l'installation des câbles d'extension FC en cuivre dans le cas oà le nouveau contrôleur serait connecté à un ou des plateaux d'extension.

- Câblage d'une configuration de baie 1x2

  1. Localisez les ports d'extension du contrôleur « A » et du contrôleur « B » à l'arrière du module contrôleur.

     a) Localisez les ports FC-AL (ENTRÉE et SORTIE) à l'arrière du module d'extension.

     b) Consultez l'illustration de l'emplacement des ports.

  2. Connectez un câble FC en cuivre du port d'extension du contrôleur « A » du module contrôleur 0 au port 1 de l'IOM « A » du module d'extension 1.

     a) Connectez un câble FC en cuivre du port d'extension du contrôleur « B » du module contrôleur 0 au port 2 de l'IOM « B » du module d'extension 1.

     b) Consultez l'illustration de la connexion des câbles.

- Câblage d'une configuration de baie 1x3

  1. Localisez les ports d'extension du contrôleur « A » et du contrôleur « B » à l'arrière du module contrôleur.

     a) Localisez les ports FC-AL (ENTRÉE et SORTIE) à l'arrière des modules d'extension.

     b) Consultez l'illustration de l'emplacement des ports.

  2. Connectez un câble FC en cuivre du port d'extension du contrôleur « A » du module contrôleur 0 au port 1 de l'IOM « A » du module d'extension 1.

     a) Connectez un câble FC en cuivre du port d'extension 2 de l'IOM « A » du module d'extension 1 au port 1 de l'IOM « A » du module d'extension 2.

     b) Connectez un câble FC en cuivre du port d'extension du contrôleur « B » du module contrôleur 0 au port 2 de l'IOM « B » du module d'extension 2.

     c) Connectez un câble FC en cuivre du port d'extension 2 de l'IOM « B » du module d'extension 1 au port 1 de l'IOM « B » du module d'extension 2.

     d) Consultez l'illustration de la connexion des câbles.

- Câblage d'une configuration de baie 1x4

  1. Localisez les ports d'extension du contrôleur « A » et du contrôleur « B » à l'arrière du module contrôleur.

     a) Localisez les ports FC-AL (ENTRÉE et SORTIE) à l'arrière des modules d'extension.

     b) Consultez l'illustration de l'emplacement des ports.

  2. Connectez un câble FC en cuivre du port d'extension du contrôleur « A » du module contrôleur 0 au port 1 de l'IOM « A » du module d'extension 1.

     a) Connectez un câble FC en cuivre du port d'extension 2 de l'IOM « A » du module d'extension 1 au port 1 de l'IOM « A » du module d'extension 2.

     b) Connectez un câble FC en cuivre du port d'extension 2 de l'IOM « A » du module d'extension 2 au port 1 de l'IOM « A » du module d'extension 3.

     c) Connectez un câble FC en cuivre du port d'extension du contrôleur « B » du module contrôleur 0 au port 2 de l'IOM « B » du module d'extension 3.

     d) Connectez un câble FC en cuivre du port d'extension 2 de l'IOM « B » du module d'extension 1 au port 1 de l'IOM « B » du module d'extension 2.

     e) Connectez un câble FC en cuivre du port d'extension 2 de l'IOM « B » du module d'extension 2 au port 1 de l'IOM « B » du module d'extension 3.

     f) Consultez l'illustration de la connexion des câbles.

  Connexion des câbles Ethernet (si nécessaire)

  1. À l'arrière du plateau contrôleur, localisez les ports de connexion Ethernet pour le contrôleur « A » et le contrôleur « B ».

     a) Consultez l'illustration de la connexion des câbles Ethernet.

  2. Connectez un câble Ethernet à chaque contrôleur.

  3. Connectez l'autre extrémité au LAN du site.

  Connexion des câbles des hôtes

  1. À l'arrière du plateau contrôleur, localisez les ports de connexion Hôte 1 et Hôte 2 pour le contrôleur « A » et le contrôleur « B ».

     a) Consultez l'illustration de la connexion des câbles des hôtes.

  2. Connectez un câble FC d'hôte à chaque contrôleur.

  3. Connectez l'autre extrémité au commutateur ou au serveur approprié.

  Rétablissement de l'alimentation du/des plateaux

  Remarque : Avant de mettre le nouveau plateau sous tension assurez-vous que le serveur DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) a été configuré avec l'adresse MAC correspondante pour les cartes contrôleur.

  1. Si le plateau converti a été déplacé, branchez les câbles d'alimentation aux alimentations.

  2. S'il est prévu que des plateaux d'extension seront connectés au nouveau plateau contrôleur, ce ou ces plateaux d'extension devront être soumis à un cycle d'alimentation avec le plateau contrôleur.

  3. Mettez les interrupteurs d'alimentation en position On en commençant par le/les plateaux d'extension et en terminant par le plateau contrôleur. S'il n'y a pas de plateaux d'extension, mettez les interrupteurs d'alimentation des alimentations en position On pour le plateau contrôleur.

  4. Quelques minutes sont nécessaires pour que tous les plateaux soient complètement prêts. Les plateaux ne seront prêts que lorsque les DEL vertes seront allumées en continu.

  Mise à jour de l'inventaire

  1. Le nouveau plateau contrôleur devra être détecté par StorADE.

     a) Détectez le nouveau plateau.

     b) Dans la fenêtre Détection, entrez l'adresse IP du nouveau module de baie dans la zone de saisie « Liste IP ».

     c) Sélectionnez « Lancer la détection » pour exécuter la détection.

  2. Une fois la détection effectuée, l'agent devra être réexécuté.

     a) Exécutez l'agent.

     b) Dans la fenêtre Récapitulatif des agents, sélectionnez sous la colonne Ajouter un agent la case correspondant à l'hôte auquel le nouveau plateau est branché.

     c) Sélectionnez le bouton « Exécuter l'agent » pour exécuter l'agent.

  3. Une fois l'agent exécuté, les Détails du périphérique (module de baie) devront être contrôlés pour confirmer l'État « Activé » et le Statut « OK » de toutes les FRU.

     a) Contrôlez les détails du périphérique.

     b) Dans la fenêtre Périphériques, sélectionnez le nom du nouveau module de baie dans la colonne Nom.

     c) Dans la fenêtre Détails du périphérique, sélectionnez le bouton « FRU » dans la partie supérieure gauche de l'écran ou descendez jusqu'à la section des FRU.

     d) Dans la colonne de gauche sous FRU, sélectionnez chaque type de FRU pour vérifier si l'État est « Activé » et le Statut « OK ».

  4. Désactivez la fonction de réserve de CSM.

     a) Cliquez sur le bouton Relâcher.